- トップページ
- 撮影
- 特殊な記録機能について
- ホットスワップ記録

# ホットスワップ記録

2つのmicroP2メモリーカードスロットにmicroP2メモリーカードを装着すれば、2枚のカードにわたって連続で記録できます。

また、記録中に記録している以外のカードを差し替えて、3枚以上に連続記録することもできます（ホットスワップ記録）。

ただし、空きスロットにmicroP2メモリーカードを挿入するタイミング（プリレックの直後や2つのスロットにわたって連続記録するときの前後）によって、microP2メモリーカードが認識されるのが遅くなる場合があります。microP2メモリーカードを挿入するときは、記録対象カードの残量が1分以上ある状態で行ってください。

〈SLOT SEL〉ボタンを押すと、ワンタッチで記録対象スロットを変更できます。

NOTE

- microP2メモリーカードスロットでのみホットスワップ記録ができます。

- スロットの変更は、記録待機中に行ってください。記録中にはできません。

- ホットスワップ再生には対応していません。

ページトップへ戻る