- トップページ
- 再生
- サムネール操作について
- テキストメモ

# テキストメモ

記録/再生中にテキストメモを付加できます。また、テキストメモを使うことにより、クリップ途中からの再生やクリップの分割コピーができます。

## テキストメモを付加する

あらかじめ、USERボタン（USER1～USER8）に［TEXT MEMO］を割り当てておく必要があります。詳しくは、「USERボタンへの機能割り当て」を参照してください。

記録/再生/サムネール表示中に［TEXT MEMO］を割り当てたUSERボタンを押す。

- 記録/再生中にこのボタンを押すと、押したときの位置にテキストメモが付加されます。このとき［TEXT MEMO］（成功時）または［TEXT MEMO INVALID］（付加できないとき）が表示されます。

- サムネール画面を表示中にこのボタンを押すと、クリップのサムネール（通常は先頭）の位置にテキストメモが付加されます。

NOTE

- テキストメモは、1つのクリップにつき100個まで記録できます。

- 再生中に［TEXT MEMO］を割り当てたUSERボタンを押したときに、再生画が一瞬止まることがあります。故障ではありません。

- カードのシリアル番号が記載されたテキストメモが付加されたクリップのテキストメモインジケーターを非表示に設定できます。メインメニュー→［CLIP］→［THUMBNAIL SETUP］→［TEXT MEMO IND］で設定できます。（［TEXT MEMO IND］）

## テキストメモ位置からの再生

サムネール表示部

テキストメモが関連付けられた静止画像を表示

カーソルが移動します

テキストメモクリップの選択数（青色）と総数（白色）

図1

図2

メインメニュー→［CLIP］→［REPOSITION］で［TEXT MEMO CLIPS］を選択する。

液晶モニターの上段には、テキストメモが付加されたクリップのサムネールを表示します。液晶モニター下段には、カーソルで選択されているクリップのテキストメモに関する情報を表示します。（図1）

カーソルを、再生したいテキストメモがあるクリップに合わせ、コントロールスティックを押す。

カーソルが液晶モニター下段に移ります。（図2）

カーソルが下段にある状態のまま、コントロールスティックを左/右方向に倒し、カーソルを再生したいテキストメモ番号に合わせ、〈/〉ボタンを押す。

- カーソルを合わせたテキストメモのタイムコード位置から再生します。

  再生中に〈〉ボタンを押して止めた場合や、クリップの終端で再生が終了した場合、サムネール画面に戻り、再生を開始したテキストメモのサムネールにカーソルが戻ります。

- 〈SHIFT〉ボタンを押しながらコントロールスティックを上/下方向に倒すと、テキストメモの先頭/最終へカーソルを移動できます。

- 〈EXIT〉ボタンを押すと、カーソルがサムネール画面の上段に戻ります。

NOTE

- テキストメモの画面を表示中に記録ボタンを押しても撮影を開始できません。

- メインメニュー→［SYSTEM MODE］で設定が異なる（システム周波数の異なる）AVC-IntraおよびAVC-LongGフォーマットのクリップの場合、テキストメモ位置のサムネールは表示されず、［!］のマークのサムネール画像になる場合があります。

## テキストメモの削除

「テキストメモ位置からの再生」の手順1～2の操作を行い、クリップ内のテキストメモを選択する。

削除したいテキストメモにカーソルを合わせ、コントロールスティックを押す。

メインメニュー→［CLIP］で［DELETE］を選択し、コントロールスティックを押す。

コントロールスティックで［YES］を選択する。

テキストメモが消去されます。

## テキストメモによるクリップ分割コピー

「テキストメモ位置からの再生」の手順1～2の操作を行い、クリップ内のテキストメモを選択する。

コピーしたいテキストメモにカーソルを合わせ、コントロールスティックを押す。

テキストメモは複数選択できます。

メインメニュー→［CLIP］で［COPY］を選択する。

コントロールスティックでコピー先のスロットを選択し、［YES］を選択する。

- コピーを実行します。

- 選択したテキストメモと、その次にあるテキストメモの区間をコピーします。選択したテキストメモの後にテキストメモがない場合は、クリップの終端までをコピーします。

- 複数選択している場合は、それぞれ選択している区間のコピーを行います。

- コピー中は、コピーの進捗状況とキャンセルの表示を行います。コピーを途中で中断する場合は、コントロールスティックを押します。［YES］/［NO］の確認画面が表示されますので、コントロールスティックで［YES］を選択します。

NOTE

- テキストメモによるクリップ分割コピーは、クリップの記録方式に応じてコピー区間が自動的に補正され、コピーされることがあります。

ページトップへ戻る