- トップページ
- メニュー操作
- メニューの一覧
- ［AUTO SW］

# ［AUTO SW］

オートモードに関する設定をします。

オートアイリス、オートゲイン制御、オートトラッキングホワイトバランス機能、オートフォーカスを個別に設定できます。

このメニュー項目は、サムネール画面が表示されている場合、設定できません。

項目 | 設定内容
--- | ---
［A.IRIS］ | オートアイリス制御の有効/無効を切り替えます。 ［ON］：オートモードのときにオートアイリス制御の動作を行います。このとき〈IRIS〉ボタンは機能しません。 ［OFF］：オートモードのときにオートアイリス制御の動作を行いません。〈IRIS〉ボタンで選択されているアイリス制御の動作を行います。 工場出荷値：［ON］
［AGC］ | ［A.IRIS］で［ON］が選択されたときのオートゲイン制御の動作を設定します。 ［ON］：オートモードのときに、カメラのゲインを自動調整する［AGC］機能の動作を行います。 ［OFF］：オートモードのときに、カメラのゲインを自動調整する［AGC］機能の動作を行いません。 工場出荷値：［ON］
［AGC LIMIT］ | ［AGC］の動作時の最大ゲイン値を設定します。 ［3dB］、［6dB］、［12dB］、［18dB］ 工場出荷値：［6dB］
［AGC POINT］ | ［AGC］の動作時にオートアイリスから［AGC］に制御を切り替えるF値を設定します。 ［F4.0］、［F5.6］ 工場出荷値：［F4.0］
［A.SHUTTER］ | ［A.IRIS］で［ON］が選択されたときのオートシャッター制御の動作を設定します。 ［ON］：オートモードのときに、オートシャッターの動作を行います。 ［OFF］：オートモードのときに、オートシャッターの動作を行いません。 工場出荷値：［ON］
［A.SHUTTER LIMIT］ | ［A.SHUTTER］の動作時の最大シャッター値を設定します。 ［1/100］、［1/120］、［1/250］ 工場出荷値：［1/250］
［A.SHUTTER POINT］ | ［A.SHUTTER］の動作時にオートアイリスから［A.SHUTTER］に制御を切り替えるF値を設定します。 ［F8.0］、［F9.6］ 工場出荷値：［F8.0］
［ATW］ | オートトラッキングホワイトバランス機能の動作を設定します。 ［ON］：オートモードのときに、オートトラッキングホワイトバランス機能が働きます。このとき〈WHITE BAL〉スイッチやUSERボタンでは、［ATW］機能の有効/無効を切り替えることはできません。ただし、USERボタンに［ATW LOCK］を割り当てているときは、USERボタンでホワイトバランスの値を固定できます。 ［OFF］：オートモードのときに、［ATW］機能動作を行いません。〈WHITE BAL〉スイッチで選択されているホワイトバランス機能動作を行います。 工場出荷値：［ON］
［AF］ | オートフォーカスの動作を設定します。 ［ON］：オートモードのときに、オートフォーカスの動作を行います。このとき〈FOCUS〉スイッチは機能しません。 ［OFF］：オートモードのときに、オートフォーカスの動作を行いません。このとき〈FOCUS〉スイッチで選択されているフォーカスの動作を行います。 工場出荷値：［ON］

ページトップへ戻る