- トップページ
- 準備
- アクセサリーの取り付けと調整
- フロントマイクの取り付け

# フロントマイクの取り付け

超指向性マイクAG-MC200G（別売品）などのマイクを取り付けることができます。

ねじ穴保護のためにねじがあらかじめ取り付けられています。マイクホルダーを取り付けるときはこのねじを外してください。

マイクホルダー用ねじ

マイクケーブルクランプ

マイクホルダー

〈AUDIO INPUT 1〉端子

図1

図2

図3

マイクホルダーを取り付ける。（図1）

マイクを取り付け、マイクホルダーのねじを締める。（図2）

マイクの接続ケーブルを本機の〈AUDIO INPUT 1〉端子に接続する。（図3）

マイクケーブルをマイクケーブルクランプで固定する。

接続するマイクに合わせて、〈INPUT 1〉スイッチを設定する。

NOTE

- 本体にあらかじめ取り付けられているねじではマイクホルダーを取り付けられません。付属のマイクホルダー用ねじをお使いください。

ページトップへ戻る