- トップページ
- 概要
- 本機でできること
- 外部機器との連携

# 外部機器との連携

## USBデバイスモード

パーソナルコンピューターなどでノンリニア編集を行うためのデータ（ファイル）転送をします。

P2メモリーカード、microP2メモリーカード*1

USB 2.0（デバイスモード）*2

パーソナルコンピューター

P2メモリーカード、microP2メモリーカードは別売品です。本機には同梱されていません。

本機にUSB 2.0ケーブルは同梱されていません。市販のUSB 2.0ケーブル（ノイズ対策のため二重シールド処理が施されているもの）をご使用ください。

## USBホストモード（〈USB3.0 HOST〉端子接続）

本機が直接ハードディスクドライブをコントロールして、データ転送します。

USB 3.0*

外付ストレージデバイス

本機にUSB 3.0ケーブルは同梱されていません。市販のUSB 3.0ケーブル（ノイズ対策のため二重シールド処理が施されているもの）をご使用ください。

## リモートオペレーションパネル（AK-HRP200G）との接続

リモートオペレーションパネルAK-HRP200G（別売品）をLANケーブルで接続して、機能の一部をリモートコントロールできます。

AK-HRP200G

LAN

## モニターとの接続

モニターと接続して、映像を出力します。

音声ピンケーブル*1

モニター

HDMIケーブル*2

BNCケーブル（コンポジット/HD SDI/SD SDI）*3

ケーブルは別売品です。本機には同梱されていません。

HDMIケーブル（別売品）は、二重シールドケーブルをご使用ください。また、HDMIケーブルは、当社製HDMIケーブルのご使用をお勧めします。

〈SDI OUT〉端子に接続するBNCケーブル（別売品）は、5C-FB相当の二重シールドのものをご使用ください。

ページトップへ戻る