- トップページ
- 表示
- 画面の状態表示
- モードチェックでの表示

# モードチェックでの表示

本機の各設定や状態が確認できる画面を、ビューファインダーや液晶モニター画面上に表示できます。

本機の〈DISP/MODE CHK〉スイッチを〈CHK〉側に倒すごとに、5つの画面表示が切り替わります。

［STATUS］画面表示→［FUNCTION］画面表示→［AUDIO］画面表示→［USER SW］画面表示→［META INFO］画面表示→無表示

なお、各画面の表示時間は約5秒です。表示中に〈DISP/MODE CHK〉スイッチを〈CHK〉側に倒すと次の画面に移行します。

## ［FUNCTION］画面

ビデオ出力状態や、記録メディアの情報を表示します。

［SDI OUT］ | — | 〈SDI OUT〉端子から出力される信号の状態を表示します。
［TYPE］ | 〈SDI OUT〉端子から出力している信号形式を［HD-SDI］/［SD-SDI］で表示します。
［CHAR］ | メインメニュー→［OUTPUT SEL］→［SDI OUT CHAR］で選択されたキャラクターの重畳状態を［ON］/［OFF］で表示します。
［P2CARD STATUS］ | — | カードスロットに挿入されたP2カードの状態と、記録残量と総容量を表示します。 表示するカードの状態には次の種類があります。 ［ACTIVE］/［ACCESSING］/［INFO READING］/［FULL］/［PROTECTED］/［NOT SUPPORTED］/［FORMAT ERROR］/［AUTH NG］/［REC IMPOSSIBLE］/［NO CARD］ 詳しくは「P2カードアクセスLEDとP2カードの状態について」を参照してください。
［TOTAL P2/mP2］ | スロット1と2（またはスロット3）の合計の記録残量/総容量および記録メディア（［P2］または［mP2］）を表示します。
［SLOT1］ | スロット1のmicroP2メモリーカードの状態および記録残量/容量を表示します。
［SLOT2］ | スロット2のmicroP2メモリーカードの状態および記録残量/容量を表示します。
［SLOT3］ | スロット3のP2メモリーカードの状態および記録残量/容量を表示します。
［PROXY］ | ［MEDIA］ | プロキシーを記録するメディアの選択状態を表示します。 ［P2］/［P2&SD］/［OFF］
［MODE］ | プロキシーの記録モードの設定状態を表示します。 ［AVC-G6 2CH MOV］/［SHQ 2CH MOV］/［HQ 2CH MOV］/［LOW 2CH MOV］
［PROXY ERROR］ | プロキシーモジュールの動作異常を表示します。
［NETWORK］ | ［NETWORK］ | 使用するネットワークの状態およびストリーミングの状態を表示します。

## ［AUDIO］画面

オーディオの設定や各記録チャンネルの選択状態を表示します。

［AUDIO］ | ［INT MIC］ | メインメニュー→［AUDIO SETUP］→［INPUT SETTING］→［INT MIC］で設定している内蔵マイクの状態を表示します。 ［STEREO］：2chステレオマイクで前方2方向からの音を記録します。 ［MONO］：ガンマイクのように指向性を前方に強めて前方からの音をよりクリアに記録するモードです。左音声と右音声ともに同一の音が入ります。 ［OFF］：内蔵マイクの音声を無効にします。
［AUDIO OUT］ | メインメニュー→［AUDIO SETUP］→［OUTPUT SETTING］→［AUDIO OUT］で設定している音声出力信号の状態を表示します。 ［CH1/CH2］/［CH1］/［CH2］/［CH3/CH4］/［CH3］/［CH4］
［A.IN］ | ［CH1/2/3/4］ | 各チャンネルの入力状態を表示します。 ［INT（L）］/［INT（R）］/［INPUT1］/［INPUT2］
［LEVEL］ | ［CH1/2/3/4］ | 各チャンネルに選択されている記録レベル調整方法を表示します。 ［VR］：調整つまみによる手動調整を選択している場合に表示します。 ［MENU］：メインメニュー→［AUDIO SETUP］→［RECORDING CH SETTING］で［LEVEL CONTROL CH3］/［LEVEL CONTROL CH4］による手動調整を選択している場合に表示します。 ［AUTO］：自動調整を選択している場合に表示します。
［F.VR］ | ［CH1/2/3/4］ | ［LEVEL］で［VR］（調整つまみによる手動調整）が表示されているチャンネルに対して、〈F.AUDIO LEVEL〉つまみが有効かどうかを［ON］/［OFF］で表示します。
［LIMITER］ | ［CH1/2/3/4］ | 各チャンネルのリミッター設定を表示します。
［LOWCUT］ | ［CH1/2/3/4］ | 各チャンネルのローカットフィルターの状態を表示します。

## ［USER SW］画面

各USERボタンの割り当て状態を表示します。詳しくは「USERボタンへの機能割り当て」を参照してください。

［OTHER ASSIGN］ | ［GAIN L］ | 〈GAIN〉スイッチの〈L〉に割り当てられたゲイン値を表示します。
［GAIN M］ | 〈GAIN〉スイッチの〈M〉に割り当てられたゲイン値を表示します。
［GAIN H］ | 〈GAIN〉スイッチの〈H〉に割り当てられたゲイン値を表示します。
［S.GAIN］ | スーパーゲインとして割り当てられたゲイン値を列挙して表示します。
［WHITE BAL A］ | 〈WHITE BAL〉スイッチの〈A〉に割り当てられた色温度を表示します。
［WHITE BAL B］ | 〈WHITE BAL〉スイッチの〈B〉に割り当てられた色温度を表示します。
［WHITE BAL PRE］ | 〈WHITE BAL〉スイッチの〈PRST〉に割り当てられた色温度を表示します。
［USER SW］ | ［USER1］～［USER8］ | USER1～USER8ボタンへの割り当てを表示します。

## ［META INFO］画面

メタデータとして付加された情報を表示します。

［META INFO］ | ［POSITION］ | GPSで取得した情報（緯度、経度、高度、日時）を表示します。
［ROLL］ | 水準器から取得したカメラの水平方向を角度で表示します。水平位置を0°として、マイナス表示は左への傾き方向、プラス表示は右への傾き方向を表示します。
［PITCH］ | 水準器から取得したカメラの垂直方向を角度で表示します。垂直位置を0°として、マイナス表示は下への傾き方向、プラス表示は上への傾き方向を表示します。

ページトップへ戻る