- トップページ
- 撮影
- 特殊な記録機能について
- ワンクリップレック

# ワンクリップレック

1回の記録（録画開始から終了まで）を1つのクリップではなく、複数回の記録をひとまとめの連結されたクリップとして記録できます。

録画スタート

録画スタート

録画スタート

1回目の記録

2回目の記録

n回目の記録

録画ストップ

録画ストップ

録画ストップ

ひとまとめの連結クリップ

最大99回の記録まで連結できます。99回目の記録終了時は、自動的にクリップの連結が終了し、次の記録は新しいクリップになります。

メインメニュー→［RECORDING SETUP］→［ONE CLIP REC］を［ON］に設定する。

ワンクリップレックモードが選択されると［1-CLIP］と表示されます。

記録ボタンを押す。

最初の記録が開始され、［START 1CLIP］と表示されます。

以降、記録するたびにクリップは自動的に連結され、最大で99回の記録まで1つにまとめることができます。

## 新しいクリップとして記録するには

新しい別のクリップとして分けたい場合は、次のどちらかの操作により、クリップの連結を一度終了します。

- 記録一時停止中に、〈〉ボタンを約2秒以上押し続けます。（記録一時待機中に操作する場合）

- 記録中に、記録ボタンを約2秒間押し続けて記録を終了させます。（記録中に操作する場合）

これらの操作により、クリップ連結を終了し［END 1-CLIP］と表示されます。次の記録からは新しい別のクリップになります。

NOTE

- 次の場合はクリップ連結を終了し、新しいクリップとして記録します。

  - 電源を切ったとき

  - 直前に記録したP2カードを取り出したとき

  - P2カードのフォーマットや、クリップの削除を行ったとき（連結元クリップが存在しないとき）

- メニューやサムネール表示中は、〈〉ボタンを約2秒以上押し続けてもクリップ連結を終了できません。

## ワンクリップレックモードを終了するには

メインメニュー→［RECORDING SETUP］→［ONE CLIP REC］で［OFF］に設定します。

## クリップの連結部分の頭出しをするには

記録開始のたび、記録開始点にテキストメモを自動付加して再生時の頭出しができます。また、その位置のサムネールを確認できます。

記録開始点にテキストメモを自動的に付加するには、メインメニュー→［RECORDING SETUP］→［START TEXT MEMO］を［ON］に設定します。

付加したテキストメモのポイントを確認または再生するには、メインメニュー→［CLIP］→［REPOSITION］で［TEXT MEMO CLIPS］を選択し、対象のクリップにカーソルを合わせます。

詳しくは、「テキストメモ位置からの再生」を参照してください。

再生時にテキストメモ位置を頭出しするには、メインメニュー→［OTHER FUNCTIONS］→［SEEK POS SEL］を［CLIP&TEXT MEMO］に設定し、再生一時停止中に〈〉/〈〉を押します。

## ワンクリップレックモードでのプロキシー記録について

ワンクリップレックモードでもプロキシー記録ができます。

プロキシーデータも同様に連結したクリップとしてまとめられるため、P2 Viewer Plusなどで、1つのクリップとして取り扱うことができます。

ただし、SDメモリーカードにプロキシーデータを記録する場合、次の点にお気をつけください。

- クリップ連結を継続している途中でSDメモリーカードを抜いて交換した場合、以降クリップ連結を終了するまではSDメモリーカードにプロキシー記録は行われません。十分な空き容量、ファイル数（最大1000クリップまで記録可能）を確認してご使用ください。

- 途中でSDメモリーカードを交換した後、プロキシー記録を続けたい場合は、次の操作をしてください。

  - 〈〉ボタンを約2秒以上押し続けて連結を一度終了し、新しいクリップとして記録を始めてください。

- 途中で記録を中止したSDメモリーカード上のプロキシーデータは、P2カードに記録されたクリップのプロキシーデータとして認識されず、不完全な状態になります。

## ワンクリップレックモードでのお願い

- インターバル記録、ワンショット記録、ループレック、およびバリアブルフレームレート記録機能を選択しているときは、動作しません。

- クリップ連結を継続中は、メニュー操作やサムネール操作に次の制限があります。これらは、〈〉ボタンを約2秒以上押し続け、クリップ連結を終了させてから操作してください。

  - 次のメニュー項目は変更できません。

    ［LINE&FREQ］、［REC FORMAT］、［CAMERA MODE］、［AUDIO SMPL RES］、［ASPECT CONV］、［SCAN REVERSE］

  - バリアブルフレームレート記録機能は、メインメニュー→［SCENE FILE］→［VFR］で、クリップ連結の継続中でも［ON］に変更できます。その場合にはクリップ連結は終了し、以降の記録は毎回別々のクリップとなります。

  - SDメモリーカードへの読み込み/書き出し、設定ファイルを読み出す場合、次のメニュー項目の実行はできません。

    メインメニュー→［SCENE FILE］→［LOAD/SAVE/INITIALIZE］

    メインメニュー→［CARD FUNCTIONS］の各項目

    メインメニュー→［OTHER FUNCTIONS］→［USER FILE］

    メインメニュー→［OTHER FUNCTIONS］→［USER FILE］→［INITIALIZE］

    メインメニュー→［OTHER FUNCTIONS］→［MENU INITIALIZE］

  - 次のサムネールメニュー項目を選択して操作できません。

    メインメニュー→［CLIP］→［COPY］

- 次の記録でクリップの連結を可能にするため、記録の終了処理時間が通常記録より多少かかる場合があります。

- 再生時、クリップ内の記録の連結点で、不連続な音声に対してフェード処理はされません。

- 連結数の多いクリップをノンリニア編集ソフトなどで使用する場合、ソフトウェアの種類によっては正常に動作できないことがあります。

- 動作確認済みソフトウェアの最新情報は、次のWebサイトのサポートデスクを参照してください。

  http://panasonic.biz/sav/

ページトップへ戻る