- トップページ
- 再生
- サムネール操作について
- クリップメタデータの設定

# クリップメタデータの設定

撮影者名やリポーター名、撮影場所、テキストメモなどの情報をSDメモリーカードから読み込んで、クリップメタデータとして記録できます。

## クリップメタデータの項目

クリップメタデータには次の項目があります。下線の入った項目は、SDメモリーカード内のメタデータアップロードファイルを読み込むことで設定できます。その他の項目は、撮影時に自動的に設定されます。メタデータアップロードファイルは、パーソナルコンピューター上でP2 Viewer Plus最新アップデート版を使用すると、SDメモリーカードに書き込むことができます。P2 Viewer Plus最新アップデート版は、次のWebサイトのサポートデスクからパーソナルコンピューターにインストールしてください。

http://panasonic.biz/sav/

また、使用するSDメモリーカードについて、詳しくは「SDメモリーカードの使用上のお願い」を参照してください。

NOTE

- P2 Viewer Plus以外で編集したファイルは、［UNKNOWN DATA!］と表示され、読み込めない場合があります。

［GLOBAL CLIP ID］ | クリップの撮影状態を示すグローバルクリップIDを表示します。
［USER CLIP NAME］ | ユーザーが設定したクリップの名称を表示します。*1
［VIDEO］ | ［FRAME RATE］（フレームレート）（クリップのフレームレート）、［PULL DOWN］（プルダウン）（プルダウン方式）、［ASPECT RATIO］（アスペクト比）を表示します。
［AUDIO］ | ［SAMPLING RATE］（サンプリングレート）（記録音声のサンプリング周波数）、［BITS PER SAMPLE］（ビットレート）（記録音声の量子化ビット数）を表示します。
［ACCESS］ | ［CREATOR］（作成者）（クリップの収録者名）、［CREATION DATE］（作成日）（クリップの収録日）、［LAST UPDATE DATE］（最終更新日）（クリップの最終更新日）、［LAST UPDATE PERSON］（最終更新者）（クリップの最終更新者）を表示します。
［DEVICE］ | ［MANUFACTURER］（機材メーカー名）（収録した機材のメーカー名）、［SERIAL NO.］（シリアル番号）（収録した機材のシリアルナンバー）、［MODEL NAME］（モデル名）（収録した機材のモデル名）を表示します。
［SHOOT］ | ［SHOOTER］（撮影者）（撮影者名）、［START DATE］（撮影開始日）、［END DATE］（撮影終了日）、［LOCATION］（撮影地情報）/［ALTITUDE］（高度）/［LONGITUDE］（経度）/［LATITUDE］（緯度）/［SOURCE］（情報源）/［PLACE NAME］（撮影地）（撮影地の高度/経度/緯度/それらを得た情報源/場所の名前）を表示します。
［SCENARIO］ | ［PROGRAM NAME］（プログラム名）（番組名）、［SCENE NO.］（シーン番号）（シーンナンバー）、［TAKE NO.］（テイク番号）（テイクナンバー）を表示します。
［NEWS］ | ［REPORTER］（リポーター）（リポーター名）、［PURPOSE］（取材目的）、［OBJECT］（取材対象）を表示します。
［MEMO］*2 | ［NO.］（テキストメモの番号）、［OFFSET］（記録位置）（テキストメモが付加されるクリップ先頭からのフレーム位置）、［PERSON］（メモ入力者）（クリップに付加されたテキストメモの記録者）、［TEXT］（テキスト情報）（テキストメモの内容）を表示します。
［THUMBNAIL］ | サムネールの元となる画像のフレーム位置（フレームオフセット）や、サイズ（高さ、幅）を表示します。
［PROXY］ | プロキシーが付加されている場合、プロキシーのフォーマットなどの情報を表示します。

［USER CLIP NAME］の記録方法を選択できます。詳しくは「［USER CLIP NAME］の記録方法の選択」を参照してください。

［MEMO］を入力するときは［TEXT］を必ず入力してください。［PERSON］（メモ入力者）、［OFFSET］（記録位置）のみの記録はできません。

## クリップメタデータの読み込み（メタデータアップロード）

図1

図2

クリップメタデータを記述したファイル（メタデータアップロードファイル）が入ったSDメモリーカードを本機に挿入する。

メインメニュー→［RECORDING SETUP］→［REC META DATA］で［LOAD］を選択し、コントロールスティックを押す。

SDメモリーカードにあるメタデータアップロードファイルのメタデータ名が表示されます。（図1）

コントロールスティックで読み込むファイルを選択して［YES］を選択する。

- 読み込みが開始されます。

- 読み込んだメタデータは電源を切っても保持されます。

- 読み込んだデータの確認については「読み込んだメタデータの確認および修正」を参照してください。

NOTE

- メタデータ名を表示中にコントロールスティックを右方向に倒すと、ファイル名の表示に切り替えることができます。（図2）

  コントロールスティックを左方向に倒すとメタデータ名の表示へ戻ります。

- 日本語設定の場合でも、ファイルの一覧表示のメタデータ名にASCII表示文字以外は表示されず、「」で表示されます。ただし、カーソルをファイルに合わせると、右側に日本語で表示されます。

## 読み込んだメタデータの確認および修正

SDメモリーカードから読み込んだメタデータの内容を確認できます。

図1

図2

メインメニュー→［RECORDING SETUP］→［REC META DATA］で［PROPERTY］を選択する。

メタデータの一覧が表示されます。

カーソルをコントロールスティックで動かし、確認したい項目に合わせてコントロールスティックを押す。（図1）

読み込んだメタデータの各設定内容を確認できます。

メタデータの各設定内容を確認中に、カーソルをコントロールスティックで動かし、設定内容を変更する項目に合わせてコントロールスティックを押す。

- ソフトウェアキーボード画面が表示され、設定内容を変更できます。（図2）

- 〈SHIFT〉ボタンを押しながらコントロールスティックを上/下方向に倒すと、変更する設定内容の先頭/最終へ移動できます。

## 読み込んだメタデータを記録する/しないを設定

メインメニュー→［RECORDING SETUP］→［REC META DATA］→［RECORD］で［ON］/［OFF］を設定します。工場出荷時は［OFF］に設定されています。

## ［USER CLIP NAME］の記録方法の選択

メインメニュー→［RECORDING SETUP］→［REC META DATA］→［USER CLIP NAME］で、［USER CLIP NAME］の記録方法を、［TYPE1］と［TYPE2］の2通りから選択できます。

#### ［TYPE1］（工場出荷時の設定）

クリップメタデータの状態 | 記録される［USER CLIP NAME］
--- | ---
クリップメタデータを読み込んでいる場合 | アップロードされたデータ
クリップメタデータを読み込んでいない、または読み込んだクリップメタデータを記録しない設定の場合 | ［GLOBAL CLIP ID］と同じ

#### ［TYPE2］

クリップメタデータの状態 | 記録される［USER CLIP NAME］
--- | ---
クリップメタデータを読み込んでいる場合 | アップロードされたデータ+［COUNT］値*
クリップメタデータを読み込んでいない、または読み込んだクリップメタデータを記録しない設定の場合 | ［CLIP NAME］と同じ

［COUNT］値は、4桁の数字で表示されます。

［COUNT］値は、クリップメタデータが読み込まれ、かつ記録方法を［TYPE2］に設定した状態のとき、撮影して新しいクリップを生成するごとに、1ずつ増えます。

また［COUNT］値は、次の方法でリセットできます。

メインメニュー→［RECORDING SETUP］→［REC META DATA］で［PROPERTY］を選択し、さらに［USER CLIP NAME］を選択すると、次の画面が表示されます。［COUNT RESET］にカーソルを合わせ、コントロールスティックを押すと、［COUNT］値が1にリセットされます。

## ［CARD SERIAL］の記録の選択

メインメニュー→［RECORDING SETUP］→［REC META DATA］→［CARD SERIAL］で［ON］を選択すると、P2カードのシリアル番号をメタデータ（オフセットのないテキストメモ）に記録する機能が有効になります。

## メタデータ設定の初期化

メインメニュー→［RECORDING SETUP］→［REC META DATA］で［INITIALIZE］を選択し、コントロールスティックを押します。確認画面が表示されますので［YES］を選択します。

読み込んだメタデータを含む、メインメニュー→［RECORDING SETUP］→［REC META DATA］以降の設定が初期化されます。

## メタデータの表示言語設定

メタデータを表示する時の表示言語を設定できます。メインメニュー→［RECORDING SETUP］→［REC META DATA］で［LANGUAGE］を選択し、表示言語を選択してからコントロールスティックを押します。

使用地域［NTSC（J）］を選択したとき、言語は、［ENGLISH］：英語、［JAPANESE］：日本語から選択できます。

NOTE

- 日本語を英語で表示した場合や、英語の非表示文字などがある場合は正しく表示されず、「」で表示します。

- 本機で入力できる文字は英数字のみです。日本語は入力できません。

ページトップへ戻る