- トップページ
- 撮影
- デュアルコーデック記録
- プロキシーデータの確認

# プロキシーデータの確認

- プロキシーデータを記録した素材のクリップにはのインジケーターが表示されます。

- 記録されたプロキシーデータの詳細情報を、クリップのプロパティーから確認できます。

  操作方法について、詳しくは「プロキシーデータの詳細情報を確認する」を参照してください。

- プロキシーデータは、映像音声ファイルとリアルタイムメタデータファイルとして、P2カードやSDメモリーカードに記録されます。

  - 映像音声ファイル：XXXXXXXX.MOV

  - リアルタイムメタデータファイル：XXXXXXXX.BIN

    フレーム単位にタイムコード、ユーザーズビット情報を記録します。

  プロキシーデータは、P2 Viewer Plusで確認してください。P2 Viewer Plusのバージョンによっては確認できない場合があります。

  P2 Viewer Plusに関する情報は、次のWebサイトを参照してください。

  http://panasonic.biz/sav/

NOTE

- 本機で記録したプロキシーデータ付きのクリップは、一部のP2機器では不明クリップとして扱われます。サムネール上に（不明クリップインジケーター）が表示されるとともに、次の操作ができません。

  - ［DELETE］

  - ［REPAIR CLIP］

  - ［RE-CONNECTION］

  - ［COPY］

  - ［EXCH. THUMBNAIL］

  - ［TEXT MEMO］、［SHOT MARK］の付加、削除

  なお、再生はできます。

  また、これらの機器では、複数のクリップが連結されたプロキシーデータ付きクリップは、個々の不完全クリップとして表示されます。

## プロキシーデータの詳細情報を確認する

操作方法やパネルはバージョンにより異なる場合があります。

〈THUMBNAIL〉ボタンを押す。

ビューファインダーや液晶モニター画面にサムネール画面が表示されます。

メインメニュー→［CLIP］→［PROPERTY］で［CLIP PROPERTY］を選択する。

クリッププロパティー画面が表示されます。

コントロールスティックで、［PROXY］を選択する。

コントロールスティックを押す。

プロキシーデータに関する詳細情報が表示されます。

#### プロキシーデータに関する詳細情報

［FORMAT］ | 記録データのファイルフォーマット形式を表示します。
［VIDEO CODEC］ | 記録データのビデオコーデック情報を表示します。
［VIDEO FRAME RATE］ | 記録データのビデオフレームレート情報を表示します。
［VIDEO BIT RATE］ | 記録データのビデオビットレート情報を表示します。
［VIDEO RESOLUTION］ | 記録データのビデオ解像度を表示します。
［ASPECT RATIO］ | 記録データのアスペクト比を表示します。
［TC SUPER］ | 記録映像にTC（タイムコード）の表示が重畳されているかを表示します。
［AUDIO CODEC］ | 記録データのオーディオコーデック情報を表示します。
［AUDIO BIT RATE］ | 記録データのオーディオビットレート情報を表示します。
［AUDIO SAMPLING RATE］ | 記録データのオーディオサンプリングレート情報を表示します。
［NUM.OF AUDIO CH］ | 記録データのオーディオチャンネル数を表示します。

ページトップへ戻る