- トップページ
- ネットワーク接続
- ネットワーク設定
- ワイヤレスLAN設定

# ワイヤレスLAN設定

ワイヤレスLANで携帯端末（iPad/iPhone）/パーソナルコンピューター/ワイヤレスアクセスポイントに接続する場合の設定です。

## ［DIRECT］モード

本機のネットワーク機能にスマートフォン、タブレット端末、パーソナルコンピューターから直接アクセスする場合の設定です。

メインメニュー→［NETWORK SETUP］→［WIRELESS PROPERTY］→［TYPE］で［DIRECT］を選択する。

メインメニュー→［NETWORK SETUP］→［WIRELESS PROPERTY］で各項目を必要に応じて設定する。

［MAC ADDRESS］：ワイヤレスLANのMACアドレス（変更できません）

［SSID］：本機のネットワーク名（SSID）（工場出荷値：［AJ-PX270］）

［BAND］：2つの通信方式（2.4 GHzまたは5 GHz）の切り替え設定（工場出荷値：［2.4GHz］）（AJ-WM30の場合：［2.4GHz］）

［CHANNEL（2.4GHz）］：2.4 GHzに設定時の使用チャンネル（工場出荷値：［AUTO］）

［CHANNEL（5GHz）］：5 GHzに設定時の使用チャンネル（工場出荷値：［AUTO］）

［ENCRYPTION］：使用する暗号方式（工場出荷値：［WPA2-AES］）

［ENCRYPT KEY］：WPA2暗号化キー（工場出荷値：［01234567890123456789abcdef］）

［DHCP］：DHCPによる自動取得の利用設定（［ENABLE］：自動取得を利用/［DISABLE］：自動取得を利用しない）（工場出荷値：［ENABLE］）（設定できません）

［IP ADDRESS］：本機のIPアドレス（工場出荷値：［192.168.0.1］）

［SUBNET MASK］：サブネットマスク（工場出荷値： ［255.255.255.0］）

［DEFAULT GATEWAY］：デフォルトゲートウェイ（工場出荷値：［192.168.0.254］）（設定できません）

［PRIMARY DNS］：優先DNSサーバー設定（工場出荷値：［0.0.0.0］）（設定できません）

［SECONDARY DNS］：代替DNSサーバー設定（工場出荷値：［0.0.0.0］）（設定できません）

［DHCP SERVER］：DHCP SERVER機能の利用設定（［ENABLE］：DHCP SERVER機能を利用/［DISABLE］：DHCP SERVER機能を利用しない）（工場出荷値：［ENABLE］）

メインメニュー→［NETWORK SETUP］→［NETWORK SEL］で［WLAN］を選択する。

設定を変更した場合、本機は必要に応じて再起動します。

携帯端末やパーソナルコンピューターのアクセスポイント一覧からSSIDを選択して、パスワード（暗号化キー）を入力する。

ワイヤレス設定でアクセスポイント一覧画面を表示させ、本機の［SSID］を選択します。

- 工場出荷値：［AJ-PX270］

パスワード確認画面が表示されたら、パスワード（暗号化キー）を入力します。

- 工場出荷値：［01234567890123456789abcdef］

ネットワーク接続を確認する。

設定が完了したら、携帯端末（iPad/iPhone）/パーソナルコンピューターのネットワーク接続が正しいかを確認してください。

正しくネットワーク接続されていると、ネットワークを利用するアプリケーション（P2 Browser）を使用できます。ただし、［DIRECT］で接続しているときは、FTPクライアント機能は使用できません。

NOTE

- AJ-WM30は、通信方式が2.4 GHzのみでしか動作しません。［BAND］が［5GHz］に設定されている場合は、自動的に［BAND］が［2.4GHz］、［CHANNEL（2.4GHz）］が［AUTO］に設定されて動作します。

- ネットワーク開始のため電源を入れたときに起動時間が長くなる場合があります。

- ［NETWORK SEL］の設定を変更した場合、本機を再起動するまで変更が反映されません。設定が変更された場合、ネットワークサービスを再起動するため設定画面終了に時間がかかる場合があります。

- IPアドレス、サブネットマスク、およびデフォルトゲートウェイは正しい組み合わせでなければなりません。

  設定画面終了時に［CANNOT ACCESS GATEWAY!］の警告が表示された場合は、ご利用のネットワークの管理者にお問い合わせください。

- IPアドレスの［192.168.255.0］から［192.168.255.255］までは、システムで予約されているため、使用できません。

- デフォルトゲートウェイやDNSを使用しない場合は、［0.0.0.0］に設定してください。

- ネットワーク環境によっては、DHCPやDNSが正しく動作しないことがあります。

## ［INFRA］モード（SSIDを手動で入力する場合）

ワイヤレスアクセスポイントと手動で接続する場合の設定です。

メインメニュー→［NETWORK SETUP］→［WIRELESS PROPERTY］→［TYPE］で［INFRA］を選択する。

メインメニュー→［NETWORK SETUP］→［WIRELESS PROPERTY］で各項目を必要に応じて設定する。

［MAC ADDRESS］：ワイヤレスLANのMACアドレス（変更できません）

［BAND］：2つの通信方式（2.4 GHzまたは5 GHz）の切り替え設定（工場出荷値：［2.4GHz］）（設定できません）

［CHANNEL（2.4GHz）］：2.4 GHzに設定時の使用チャンネル（工場出荷値：［AUTO］）（設定できません）

［CHANNEL（5GHz）］：5 GHzに設定時の使用チャンネル（工場出荷値：［AUTO］）（設定できません）

［DHCP］：DHCPによる自動取得の利用設定（［ENABLE］：自動取得を利用/［DISABLE］：自動取得を利用しない）（工場出荷値：［ENABLE］）

［IP ADDRESS］：本機のIPアドレス（工場出荷値：［192.168.0.1］）

［SUBNET MASK］：サブネットマスク（工場出荷値：［255.255.255.0］）

［DEFAULT GATEWAY］：デフォルトゲートウェイ（工場出荷値：［192.168.0.254］）

［PRIMARY DNS］：優先DNSサーバー設定（工場出荷値：［0.0.0.0］）（［DHCP］が［ENABLE］に設定されていてDNSサーバーから取得できる場合は、外部より取得したDNSサーバー値で上書きされます。値が［0.0.0.0］のときは未設定となります）

［SECONDARY DNS］：代替DNSサーバー設定（工場出荷値：［0.0.0.0］）（［DHCP］が［ENABLE］に設定されていてDNSサーバーから取得できる場合は、外部より取得したDNSサーバー値で上書きされます。値が［0.0.0.0］のときは未設定となります）

メインメニュー→［NETWORK SETUP］→［NETWORK SEL］で［WLAN］を選択する。

設定を変更した場合、本機は必要に応じて再起動します。

接続先ワイヤレスアクセスポイントの情報を入力する。

メインメニュー→［NETWORK SETUP］→［WIRELESS PROPERTY］→［SSID INPUT MODE］で［MANUAL］を選択します。

接続先ワイヤレスアクセスポイントのSSIDを、本機の［SSID］に入力します。

使用する暗号化方式を本機の［ENCRYPTION］から選択します。

- 工場出荷値：［WPA2-AES］

接続先ワイヤレスアクセスポイントのパスワードを本機の［ENCRYPT KEY］に入力します。

ネットワーク接続を確認する。

設定が完了したら、本機とワイヤレスアクセスポイントのネットワーク接続が正しいか確認してください。

正しくネットワーク接続されていると、サムネール画面の右上のネットワークステータスアイコンが黄色になり、ネットワークを利用するアプリケーション（P2 Browser、FTPクライアント機能）を使用できます。

NOTE

- ワイヤレスLAN設定時は次の制約があります。

  - メニューの設定にかかわらず、〈GENLOCK IN/VIDEO OUT〉端子から出力しません。

  - 液晶モニターとビューファインダーは同時に使用できません。液晶モニターを閉じると、ビューファインダーを使用できます。

- ネットワーク開始のため電源を入れたときに起動時間が長くなる場合があります。

- ［NETWORK SEL］の設定を変更した場合、本機を再起動するまで変更が反映されません。設定が変更された場合、ネットワークサービスを再起動するため設定画面終了に時間がかかる場合があります。

- IPアドレス、サブネットマスク、およびデフォルトゲートウェイは正しい組み合わせでなければなりません。

  設定画面終了時に［CANNOT ACCESS GATEWAY!］の警告が表示された場合は、ご利用のネットワークの管理者にお問い合わせください。

- デフォルトゲートウェイやDNSを使用しない場合は、［0.0.0.0］に設定してください。

- ネットワーク環境によっては、DHCPやDNSが正しく動作しないことがあります。

## ［INFRA］モード（SSIDを一覧から選択する場合）

ワイヤレスアクセスポイントの接続先を一覧から選択する場合の設定です。

メインメニュー→［NETWORK SETUP］→［WIRELESS PROPERTY］→［TYPE］で［INFRA］を選択する。

メインメニュー→［NETWORK SETUP］→［WIRELESS PROPERTY］で各項目を必要に応じて設定する。

［MAC ADDRESS］：ワイヤレスLANのMACアドレス（変更できません）

［BAND］：2つの通信方式（2.4 GHzまたは5 GHz）の切り替え設定（工場出荷値：［2.4GHz］）（設定できません）

［CHANNEL（2.4GHz）］：2.4 GHzに設定時の使用チャンネル（工場出荷値：［AUTO］）（設定できません）

［CHANNEL（5GHz）］：5 GHzに設定時の使用チャンネル（工場出荷値：［AUTO］）（設定できません）

［DHCP］：DHCPによる自動取得の利用設定（［ENABLE］：自動取得を利用/［DISABLE］：自動取得を利用しない）（工場出荷値：［ENABLE］）

［IP ADDRESS］：本機のIPアドレス（工場出荷値：［192.168.0.1］）

［SUBNET MASK］：サブネットマスク（工場出荷値：［255.255.255.0］）

［DEFAULT GATEWAY］：デフォルトゲートウェイ（工場出荷値：［192.168.0.254］）

［PRIMARY DNS］：優先DNSサーバー設定（工場出荷値：［0.0.0.0］）（［DHCP］が［ENABLE］に設定されていてDNSサーバーから取得できる場合は、外部より取得したDNSサーバー値で上書きされます。値が［0.0.0.0］のときは未設定となります）

［SECONDARY DNS］：代替DNSサーバー設定（工場出荷値：［0.0.0.0］）（［DHCP］が［ENABLE］に設定されていてDNSサーバーから取得できる場合は、外部より取得したDNSサーバー値で上書きされます。値が［0.0.0.0］のときは未設定となります）

メインメニュー→［NETWORK SETUP］→［NETWORK SEL］で［WLAN］を選択する。

設定を変更した場合、本機は必要に応じて再起動します。

接続先ワイヤレスアクセスポイントの情報を入力する。

メインメニュー→［NETWORK SETUP］→［WIRELESS PROPERTY］→［SSID INPUT MODE］で［SELECT］を選択する。

［SSID］を選択し、〈SET〉ボタンを押すと、SSID接続先一覧画面（SSID接続先一覧画面）が表示されます。

コントロールスティックで接続先ワイヤレスアクセスポイントのSSIDを選択し、〈SET〉ボタンを押す。

- SSIDを選択して、〈SHIFT〉ボタンを押しながら〈SET〉ボタンを押すと、選択したSSIDを接続履歴から削除できます。

- 〈SHIFT〉ボタンを押しながら〈EXIT〉ボタンを押すと、全てのSSIDの接続履歴を削除できます。

接続先ワイヤレスアクセスポイントのパスワードを本機の［ENCRYPT KEY］に入力する。

ネットワーク接続を確認する。

設定が完了したら、本機とワイヤレスアクセスポイントのネットワーク接続が正しいか確認してください。

正しくネットワーク接続されていると、サムネール画面の右上のネットワークステータスアイコンが黄色になり、ネットワークを利用するアプリケーション（P2 Browser、FTPクライアント機能）を使用できます。

NOTE

- ワイヤレスLAN設定時は次の制約があります。

  - メニューの設定にかかわらず、〈GENLOCK IN/VIDEO OUT〉端子から出力しません。

  - 液晶モニターとビューファインダーは同時に使用できません。液晶モニターを閉じると、ビューファインダーを使用できます。

- ネットワーク開始のため電源を入れたときに起動時間が長くなる場合があります。

- ［NETWORK SEL］の設定を変更した場合、本機を再起動するまで変更が反映されません。設定が変更された場合、ネットワークサービスを再起動するため設定画面終了に時間がかかる場合があります。

- IPアドレス、サブネットマスク、およびデフォルトゲートウェイは正しい組み合わせでなければなりません。

  設定画面終了時に［CANNOT ACCESS GATEWAY!］の警告が表示された場合は、ご利用のネットワークの管理者にお問い合わせください。

- デフォルトゲートウェイやDNSを使用しない場合は、［0.0.0.0］に設定してください。

- ネットワーク環境によっては、DHCPやDNSが正しく動作しないことがあります。

- 接続履歴は最大20個まで保存されます。20個を越える場合は、古い履歴から順に削除されます。

- SSID接続先一覧は、一覧を表示した時点の状態を保持し、表示中に自動更新は行いません。

#### SSID接続先一覧画面

1. 選択状態

   現在選択されているSSIDにチェックマーク［✓］が表示されます。（接続状態を表すものではありません。）

2. SSID

   検出されたSSIDと接続履歴に登録されているSSIDの一覧が表示されます。電波強度が強いものから順番に表示されます。

3. 接続履歴の有無

   過去に接続された履歴が登録されているSSIDに［H］が表示されます。接続履歴に登録されているSSIDは圏外であっても表示されます。

4. 暗号方式

   アクセスポイントで利用されている暗号方式です。

5. 電波強度

   アクセスポイントの電波の強さを示しています。

## ［4G/LTE］モード

4G/LTE USBモデムと接続する場合の設定です。

メインメニュー→［NETWORK SETUP］→［NETWORK SEL］で［4G/LTE］を選択する。

メインメニュー→［NETWORK SETUP］→［4G/LTE PROPERTY］が有効な場合、［4G/LTE PROPERTY］を選択して、必要に応じて各項目を設定する。

接続している4G/LTE USBモデムで、［4G/LTE PROPERTY］の設定が必要な場合、［4G/LTE PROPERTY］が有効になります。

次の項目の設定が必要な場合、プロバイダーから提供された情報を正確に入力してください。

［APN］：プロバイダーから提供されたAPN（アクセスポイント名）を設定します。

［USER ID］：プロバイダーから提供されたユーザー名を設定します。

［PASSWORD］：プロバイダーから提供されたパスワードを設定します。

［DIAL NO.］：電話番号を設定します。詳しくは、ご契約のプロバイダーの説明書を参照してください。

ネットワーク接続を確認する。

本機と4G/LTEのネットワーク接続ができているか確認してください。

正しくネットワーク接続されていると、画面に［4G/LTE］と表示されます。また、サムネール画面の右上のネットワークステータスアイコンが黄色になり、ネットワークを利用するアプリケーションを使用できます。

NOTE

- ［4G/LTE］設定時は次の制約があります。

  - メニューの設定にかかわらず、すべての外部映像出力端子から出力しません。

  - 液晶モニターとビューファインダーは同時に使用できません。液晶モニターを閉じると、ビューファインダーを使用できます。

  - microP2メモリカードスロットはスロット1のみ使用できます。（スロット2は使用できません）

- ネットワーク開始のため電源を入れたときに起動時間が長くなる場合があります。

- ［NETWORK SEL］の設定を変更した場合、本機を再起動するまで変更が反映されません。設定が変更された場合、ネットワークサービスを再起動するため設定画面終了に時間がかかる場合があります。

ページトップへ戻る