- トップページ
- ネットワーク接続
- 接続のための準備
- AJ-WM30以外のワイヤレスモジュールの場合

# AJ-WM30以外のワイヤレスモジュールの場合

本機にAJ-WM30（別売品）以外のワイヤレスモジュールを取り付けます。グリップベルトは取り外すことができます。

ワイヤレスモジュールの取り付けや取り外しの前に、本機の電源を切ってください。

〈OPEN〉ボタン

〈USB2.0 HOST〉端子

コードキャップ

USB 2.0延長ケーブル

図1

図2

図3

ワイヤレスモジュール

図6

図5

図4

コードキャップ収納部

〈OPEN〉ボタンを押して、カバーを矢印の方向へスライドさせて外す。（図1）

〈USB2.0 HOST〉端子にUSB 2.0延長ケーブル（別売品：タイプAオス/メス、長さ0.2 m）を取り付ける。（図2）

外したカバーの下部にあるコードキャップを外し（図3）、そこにUSB 2.0延長ケーブルを通して、カバーをスライドさせて閉める。（図4）

外したコードキャップはカバー内側のコードキャップ収納部に収納できます。

グリップベルトの収納箇所にUSB 2.0延長ケーブルを通す。（図5）

ワイヤレスモジュールを接続する。（図6）

ワイヤレスモジュールはグリップベルト内に収納できます。

NOTE

- 接続可能なワイヤレスモジュールについては、次のWebサイトのサポートデスクを参照してください。

  http://panasonic.biz/sav/p2/server/4glte.html

  http://panasonic.biz/sav/p2/server/wireless_module.html

ページトップへ戻る