- トップページ
- メニュー操作
- メニューの一覧
- ［CLIP］

# ［CLIP］

ビューファインダーや液晶モニターに表示されるクリップのサムネールを確認しながら、再生、削除、コピー、メタデータの編集などを行うときに使用します。

このメニュー項目は、サムネール画面が表示されているときに有効です。

［DELETE］や［COPY］などのクリップ操作は、対象のサムネールが選択されたときに有効になります。

一部の項目は、USBホストモードやそのエクスプロアー画面など特定の状態でのみ表示されます。

項目 | 設定内容
--- | ---
［REPOSITION］ | サムネール画面に表示するクリップを選択します。 ［ALL CLIP］：全クリップをサムネールに表示します。 ［SAME FORMAT CLIPS］：システムフォーマットと同じフォーマットで記録されたクリップのみをサムネールに表示します。同じフォーマットで記録されたクリップとは、メインメニュー→［SYSTEM MODE］の［LINE&FREQ］、［REC FORMAT］、［AUDIO SMPL RES］の各項目が現在の設定状態と一致しているクリップです。 例）［1080-59.94i］、［AVC-I100］、［24BIT］ ［SELECTED CLIPS］：コントロールスティックで選択したクリップのみをサムネールに表示します。このときサムネールの並び順は、選択した順番となります。 ［MARKED CLIPS］：ショットマークが付加されたクリップのみをサムネールに表示します。 ［TEXT MEMO CLIPS］：テキストメモデータがあるクリップのみをサムネールに表示します。 ［SLOT CLIPS］：選択したスロットのクリップのみをサムネールに表示します。 ［NG CLIPS］：不良クリップインジケーターが表示されたクリップのみをサムネールに表示します。 工場出荷値：［ALL CLIP］
［DELETE］ | 選択しているクリップを削除します。
［FORMAT］ | ［FORMAT］メニューを選択後、指定するスロットのP2カードをフォーマットします。 ［SLOT 1］、［SLOT 2］、［SLOT 3］、［SD CARD］ CPSパスワードを設定しているときは、［NORMAL］（通常の非暗号化フォーマット）と［CPS（ENCRYPT）］（暗号化フォーマット）を選択できます。 フォーマットにより消去されたデータは復元できません。必ずデータを確認した後にフォーマットしてください。
［FORMAT（STORAGE）］ | USBホストモードのとき、〈USB3.0 HOST〉端子に接続されたストレージデバイスを、指定したファイルシステムでフォーマットします。 ［TYPE S］：［TYPE S］形式でフォーマットします。 ［FAT］：［FAT］形式でフォーマットします。 ストレージエクスプロアー画面、ストレージサムネール画面のときのみ有効です。
［COPY］ | 選択しているクリップを、任意のカードスロットのP2カードやストレージデバイスにコピーします。 ［SLOT 1］、［SLOT 2］、［SLOT 3］、［SD CARD］、［STORAGE］、［FTP］、［FTP（PROXY）］
［EXPORT］ | P2カードやSDメモリーカードからストレージデバイスやFTPへ、カード単位でエクスポート（書き出し）します。 ［ALL SLOT］、［SLOT 1］、［SLOT 2］、［SLOT 3］：P2カードからストレージデバイスへエクスポートします。 ［SD CARD］：SDメモリーカードからFTPへエクスポートします。
［IMPORT］ | ストレージデバイスやFTPからP2カードやSDメモリーカードへカード単位でクリップなどをインポート（書き戻し）します。 ［SLOT 1］、［SLOT 2］、［SLOT 3］、［SD CARD］
［REPAIR］ | 記録中、急に電源が切れるなどの原因で発生した、不良クリップインジケーター（黄色）が表示されたクリップを修復します。
［RE-CONNECT］ | 複数のP2カードにまたがって記録されているクリップが連続したクリップとして認識されず、不完全クリップインジケーターが表示されている場合に、この連結機能を使って、連続したクリップ（元の連結したクリップ）に復元できます。
［EXCH. THUMBNAIL］ | クリップのサムネールを任意のテキストメモがある映像に変更します。テキストメモクリップを表示中に実行できます。
［EXPLORE］ | ストレージデバイスやネットワーク接続の各種情報表示画面へ切り替えます。 ［STORAGE］：ストレージデバイスの各種情報表示画面に切り替えます。 ［FTP］：FTPサーバーの各種情報表示画面に切り替えます。
［AUTHENTICATE］ | カードステータス画面からこのメニューを選択すると、CPSパスワードを入力するソフトウェアキーボードが表示されます。パスワードを入力し、［OK］を選択すると、CPSパスワードが本機に設定されます。 設定されたCPSパスワードで認証に成功したときは、［AUTHENTICATED SUCCESSFULLY!］とメッセージが表示されます。 設定されたCPSパスワードでの認証に失敗したときは、ワーニングメッセージが表示されます。
［CHANGE PARTITION NAME］ | USBホストモードのとき、ストレージデバイスのパーティションの名称を設定・変更します。 初期値はパーティション作成時の日時です。 ［TYPE S］のストレージデバイスのみ有効です。 ストレージエクスプロアー画面のときのみ表示されます。
［DELETE LAST PARTITION］ | USBホストモードのとき、ストレージの最後のパーティションを削除します。 カーソルが最後のパーティションにあるときのみ削除できます。 ストレージエクスプロアー画面のときのみ表示されます。
［DELETE FOLDER］ | FAT形式のストレージデバイスのフォルダーを削除します。
［PROPERTY］ | ［CLIP PROPERTY］ | クリップの詳細な情報を画面に表示します。また、個別の項目の修正ができます。
| ［CARD STATUS］ | カードスロットのカード状態を表示します。
| ［CPS PASSWORD］ | microP2メモリーカードのCPSの暗号化パスワードを設定します。 ［LOAD］：SDメモリーカードからCPSパスワードをロードします。 ［SET］：CPSパスワードを入力します。 ［DELETE］：機器に保存されているパスワードを削除し、暗号化フォーマットを無効にします。
| ［SD CARD］ | SDメモリーカードの情報を表示します。
| ［REMAIN SETUP］ | P2カードの情報を表示するときに、残容量または使用済み容量のどちらを表示するかを設定します。 ［REMAIN］：残容量を表示します。 ［USED］：使用済み容量を表示します。 工場出荷値：［REMAIN］
| ［FREE CAP. OF PARTITION］ | パーティション内の空き容量を表示します。 ［TYPE S］のストレージデバイスに対するサムネール画面のときに表示されます。
［THUMBNAIL SETUP］ | ［INDICATOR］ | 表示したい項目を選択して、コントロールスティックを押します。チェックが付いた項目が表示されます。［ALL HIDE］を選択している場合は他の項目は選択できません。 ［ALL HIDE］：インジケーターを全て非表示にします。 ［MARKER］：ショットマークインジケーターを表示します。 ［TEXT MEMO］：テキストメモインジケーターを表示します。 ［WIDE］：ワイドインジケーターを表示します。 ［PROXY］：プロキシーインジケーターを表示します。 工場出荷値：［MARKER］、［TEXT MEMO］、［WIDE］、［PROXY］
| ［DATA DISPLAY］ | タイムコード表示部に表示する内容を選択します。 ［TC］：タイムコードを表示します。 ［UB］：ユーザーズビットを表示します。 ［TIME］：記録時刻を表示します。 ［DATE］：記録日を表示します。 ［DATE TIME］：記録日時を表示します。 ［CLIP NAME］：クリップ名を表示します。 ［USER CLIP NAME］：ユーザークリップ名の先頭の最大15文字（英語表示の場合）を表示します。 ［SLOT］：スロット番号を表示します。 ［THUMBNAIL TC］：サムネール位置のタイムコードを表示します。 工場出荷値：［TC］
| ［THUMBNAIL SIZE］ | サムネールモードで画面に表示されるサムネールの大きさを設定します。 ［SMALL］：小（サムネール表示：4×3、プロパティー表示あり） ［MEDIUM］：標準（サムネール表示：4×3） ［LARGE］：大（サムネール表示：3×2） 工場出荷値：［MEDIUM］
| ［PB POSITION］ | サムネール画面から再生するときの再生開始位置を設定します。 ［RESUME］：再生を停止した位置から再生します。 ［THUMBNAIL TC］：サムネール位置のタイムコードから再生します。 ［START TC］：スタートタイムコード（クリップの先頭）から再生します。 工場出荷値：［START TC］
| ［PROPERTY DISP.］ | ［THUMBNAIL SIZE］で［SMALL］を選択している場合に、サムネールの左側に表示される簡易プロパティー項目を設定します。 ［USER CLIP NAME］：ユーザークリップ名を表示します。 ［START TC］：スタートタイムコードを表示します。 ［REC DATE］：記録年月日を表示します。 ［REC TIME］：記録時刻を表示します。 ［NUM. OF AUDIO CH］：オーディオチャンネル数を表示します。 ［AUDIO RATE］：オーディオのサンプリングレートを表示します。 ［AUDIO BIT］：オーディオのビットレートを表示します。 ［CREATOR］：作成者を表示します。 ［SHOOTER］：撮影者を表示します。 ［PLACE NAME］：撮影地を表示します。 ［PROGRAM NAME］：プログラム名を表示します。 ［SCENE NO.］：シーン番号を表示します。 ［TAKE NO.］：テイク番号を表示します。 ［REPORTER］：リポーターを表示します。 ［PURPOSE］：取材目的を表示します。 ［OBJECT］：取材対象を表示します。 ［START UB］：スタートユーザーズビットを表示します。 ［REC RATE］：記録フレームレートを表示します。 ［LAST UP DATE］：最終更新日を表示します。 ［LAST UP PERSON］：最終更新者を表示します。 ［MANUFACTURER］：機材メーカー名を表示します。 ［SERIAL NO.］：シリアル番号を表示します。 ［MODEL NAME］：モデル名を表示します。 ［ALTITUDE］：高度を表示します。 ［LONGITUDE］：経度を表示します。 ［LATITUDE］：緯度を表示します。 ［1ST TEXT MEMO］：最初のテキストメモの内容を表示します。 ［THUMBNAIL OFFSET］：サムネール記録位置を表示します。
| ［THUMBNAIL INFO.］ | 選択されたクリップ数、クリップの再生時間などの表示を設定します。 ［NUM. OF CLIPS］：選択されたクリップ数を表示（サムネール画面の右下）します。 ［DUR. OF SEL CLIPS］：選択クリップの合計再生時間を表示します。 ［TOTAL DURATION］：表示されているクリップの合計再生時間を表示します。 工場出荷値：［NUM. OF CLIPS］
| ［TEXT MEMO IND］ | サムネール画面のクリップに表示されるテキストメモインジケーターの表示モードを設定します。 ［ALL］：テキストメモが付加されている全てのクリップに、インジケーターを表示します。 ［HIDE CARD SERIAL］：次のようなテキストメモのみが付加されたクリップは、テキストメモインジケーターを非表示にします。 カードのシリアル番号が記載されたテキストメモ その他クリップメタデータでオフセットが設定されていないテキストメモ カードのシリアル番号が記載されたテキストメモを、メタデータとして記録するには、メインメニュー→［RECORDING SETUP］→［REC META DATA］→［CARD SERIAL］で［ON］に設定します。 テキストメモにオフセットが設定されているかどうかは、クリッププロパティー画面の ［MEMO］の［OFFSET］で確認できます。 工場出荷値：［ALL］
［STORAGE COPY SETUP］ | ［VERIFY］ | USBホストモードでエクスポート時にベリファイを行うか、行わないかを設定します。 ［ON］：ベリファイを行います。 ［OFF］：ベリファイを行いません。

ページトップへ戻る