- トップページ
- 外部機器との接続
- リモートオペレーションパネル（AK-HRP200G）の接続

# リモートオペレーションパネル（AK-HRP200G）の接続

- リモートオペレーションパネルAK-HRP200G（別売品）をIP接続して、機能の一部をリモートコントロールできます。

- AK-HRP200GをLANケーブルで接続して、本機およびAK-HRP200Gのネットワーク設定をすると、本機はリモートコントロールモードになります。接続の設定については、「リモートオペレーションパネル（AKHRP200G）との接続の設定」を参照してください。

- 本機の〈AUTO/MANUAL〉スイッチを〈MANUAL〉にしてご使用ください。〈AUTO〉の場合、本機の自動調整の設定によっては、動作しない項目があります。また、AK-HRP200Gでズーム操作をする場合、本機の〈ZOOM〉スイッチが〈SERVO〉の位置に設定してください。

- 本体とAK-HRP200Gが接続されている状態でAK-HRP200Gの〈HEAD POWER〉スイッチを押して接続を遮断するか、ネットワークケーブルを外して本機の電源スイッチを〈OFF〉から〈ON〉にするとリモートコントロールモードは解除されます。

LANケーブル（別売品）

AK-HRP200G

リモートコントロールモードのときのスイッチ機能
リモートコントロールモードのときの記録・再生操作
本機に接続時のリモートコントロールユニットについて

NOTE

- IP接続中に本機でマニュアルアイリス操作をする場合、または〈CAM REMOTE〉端子でアイリスをリモートコントロールする場合、本機の〈IRIS〉ボタンを押して 操作を有効にしてください。本機側でマニュアルアイリス操作が有効なときは、画面のアイリス表示が白黒反転表示になります。〈CAM REMOTE〉端子でズーム操作はできません。

- 本機とAK-HRP200Gを直接接続する場合のLANケーブルは、ストレートケーブルとクロスケーブルのどちらでも使用できます。

- 本機とAK-HRP200GをIP接続した状態で本機を再起動した場合、AK-HRP200Gのカメラ電源ボタン（〈HEAD POWER〉）が 赤色で点滅した後に緑色で点灯することがあります。

- 本機を単体で使用する場合は、AK-HRP200Gのカメラ電源ボタン〈HEAD POWER〉を押して、 リモートコントロールモードを解除する必要があります。

- IP接続をして、本機をAK-HRP200Gなど複数台の機器からリモートコントロールしたときの動作は保証できません。

- 本機とAK-HRP200Gのシンクロスキャンの表示設定（［sec］（秒）または［deg］（角度））を合わせてご使用ください。本機のシンクロスキャンの表示設定を変更しても、AK-HRP200Gの表示と同期しません。

- 本機とAK-HRP200GをIP接続時は、P2プレイリスト編集機能を利用できません。

ページトップへ戻る