- トップページ
- 準備
- 電源の供給
- バッテリーの充電

# バッテリーの充電

お買い上げ時、バッテリーは充電されていません。バッテリーを使用する前に、バッテリーチャージャーで満充電してください。

予備のバッテリーを1本用意することをお勧めします。

〈POWER〉ランプ

コンセントへ

〈CHARGE〉ランプ

図1

図2

図3

バッテリーチャージャーのマークにそってバッテリーを水平にのせ、スライドさせる。（図1）

しっかり押し込んでください。

ACコードを接続する。（図2）

図の順番で差し込んでください。

- 〈POWER〉ランプ

  - ACコードを接続すると点灯します。

- 〈CHARGE〉ランプ

  - 点灯：充電中です。

  - 消灯：充電完了です。

  - 点滅：バッテリーを取り付け直してください。

バッテリーをスライドさせて取り外す。（図3）

#### 充電時間と撮影可能時間の目安

バッテリー品番 | 電圧/容量 | 充電時間 | 連続撮影可能時間
--- | --- | --- | ---
VW-VBD58（付属品） | 7.2 V/5800 mAh | 約380分 | 約90分
VW-VBD55（別売品） | 7.2 V/5400 mAh | 約330分 | 約85分

- 動作周囲温度20 ℃、動作相対湿度60%での時間です。その他の温度や湿度では、充電時間が長くかかることがあります。

NOTE

- 連続撮影可能時間は次の条件での時間です。その他の条件では、連続撮影可能時間は短くなります。

  - 液晶モニターを開けた状態

  - メインメニュー→［OUTPUT SEL］→［SDI OUT］を［OFF］に設定

  - メインメニュー→［OUTPUT SEL］→［VIDEO OUT］を［OFF］に設定

  - 〈HDMI OUT〉端子にケーブルを挿していない状態

- バッテリーおよびカメラレコーダー本体は、使用中や充電中には温度が高くなります。

- バッテリーは、放電した状態で保管してください。

- 長期間保管する場合、1年に1回は充電し、カメラレコーダーで充電容量を使い切ってから再保管することをお勧めします。

- バッテリーの温度が極端に高かったり低かったりするときは、〈CHARGE〉ランプが数回点滅し、充電が自動的に始まります。

- バッテリーが長期間使用されず放電したままになっているときは、〈CHARGE〉ランプが数回点滅し、充電が自動的に始まります。

- バッテリーが適温でも〈CHARGE〉ランプが点滅し続けるときは、バッテリーかバッテリーチャージャーが故障している可能性があります。販売店にご相談ください。

- バッテリーが温かいとき、充電時間は通常より長くかかります。

- バッテリーチャージャーをラジオの近くで使用すると、ラジオの音がひずむ場合があります。バッテリーチャージャーとラジオは1 m以上離してお使いください。

- バッテリーチャージャーの使用中に、バッテリーチャージャーからノイズ音が出る場合がありますが、故障ではありません。

#### 付属バッテリーについて

- 残量表示機能

  バッテリーのLED表示により残量目安を確認できます。

  カメラ本体に取り付けて撮影しているときとバッテリー単体のときで残量表示が異なる場合があります。

- 付属バッテリーは本機専用です。

  他の機器では使用しないでください。

ページトップへ戻る