- Arriba
- Filmación
- Grabación de doble códec
- Visualizaciones de error acerca de las grabaciones de datos proxy

# Visualizaciones de error acerca de las grabaciones de datos proxy

Si se produce un error durante la grabación de datos proxy, compruebe las entradas de la siguiente tabla y tome las medidas correctivas necesarias.

Visualizadores de error (pantalla del visor) | Comportamiento y causa | Acción a tomar
--- | --- | ---
[PROXY ERROR] o [PROXY REC WARNING] | La grabación de datos proxy se detendrá, pero la grabación del material continuará. Se produjo un error en el módulo interno del proxy. [PROXY ERROR] Se produjo un error en la grabación de datos proxy. [PROXY REC WARNING] Si se produce un error de grabación de datos proxy, los datos proxy que están siendo actualmente grabados serán procesados del siguiente modo: Los datos proxy que están siendo grabados en la tarjeta P2 serán eliminados. Los datos proxy que están siendo grabados en la tarjeta de memoria SD no serán restaurados. | Los datos proxy no se grabarán correctamente. Apague la cámara y vuelva a encenderla para comprobar la grabación y reproducción. Si el error continúa ocurriendo, póngase en contacto con su proveedor.
[SD 0 min] | La grabación de los materiales originales y de los datos proxy continuará. La capacidad restante de la tarjeta de memoria SD comienza a ser baja. (aproximadamente menos de un minuto) | Tras finalizar la grabación, introduzca una nueva tarjeta de memoria SD.
[SD END] | La grabación de datos proxy en la tarjeta de memoria SD se detendrá, pero la grabación en la tarjeta P2 continuará. No queda capacidad de tarjeta de memoria SD. | Tras finalizar la grabación, introduzca una nueva tarjeta de memoria SD. Los datos proxy que están siendo grabados en la tarjeta de memoria SD serán eliminados. Para restaurar los datos proxy borrados, seleccione clips en la tarjeta P2 y cópielos en la tarjeta de memoria SD. (Copiando datos proxy en la tarjeta de memoria SD)
[SD WR ERR] | La grabación de datos proxy en la tarjeta de memoria SD se detendrá, pero la grabación en la tarjeta P2 continuará. Esto se visualiza cuando los datos proxy no se pueden grabar en la tarjeta de memoria SD incluso si [PROXY REC(P2&SD)] está ajustado en el menú principal → [RECORDING SETUP] → [DUAL CODEC SETTING] → [CODEC USAGE]. #### Si el mensaje de error es visualizado al comenzar la grabación: El formato de la tarjeta de memoria SD es diferente. La tarjeta de memoria SD contiene 1000 clips o más. #### Si el mensaje de error es visualizado durante la grabación: La tarjeta de memoria SD ha sido expulsada durante la grabación. Se ha producido un error al grabar en la tarjeta de memoria SD. | Compruebe el estado de la tarjeta de memoria SD e introduzca una tarjeta grabable. (Comprobación de la tarjeta de memoria SD)
[SD --min] o [SD WP] | Los datos proxy no se grabarán en la tarjeta de memoria SD, sin embargo, la grabación en la tarjeta P2 será realizada. No hay ninguna tarjeta de memoria SD introducida. [SD --min] La tarjeta de memoria SD está protegida contra escritura. [SD WP] | Compruebe el estado de la tarjeta de memoria SD.

## Copiando datos proxy en la tarjeta de memoria SD

Pulse el botón <THUMBNAIL> para visualizar la pantalla de miniaturas.

Utilice el mando de control para desplazar el cursor al clip que desea copiar y pulse el mando de control.

Seleccione [SD CARD] en el menú principal → [CLIP] → [COPY].

Seleccione [YES] en el mensaje de confirmación y pulse el mando de control.

NOTA

- Si [SD END] es visualizado y los datos proxy que están siendo grabados en la tarjeta de memoria SD son borrados, realice este procedimiento para copiar los datos proxy desde la tarjeta P2, y permitir que los datos proxy borrados sean restaurados.

- Los datos fuente no se copian.

Inicio de la página