- Arriba
- Filmación
- Grabación de doble códec
- Comprobación de datos proxy

# Comprobación de datos proxy

- El indicador es visualizado para los clips de material con datos proxy grabados.

- La información detallada de los datos proxy grabados puede ser visualizada en las propiedades del clip.

  Para más información acerca de las operaciones, consulte “Comprobación de la información detallada de los datos proxy”.

- Los datos proxy son grabados en la tarjeta P2 o en la tarjeta de memoria SD como archivo de vídeo/audio y como archivo de metadatos a tiempo real.

  - Archivo de audio: XXXXXXXX.MOV

  - Archivo de metadatos a tiempo real:XXXXXXXX.BIN

    El código de tiempo, los bits de usuario y la información se graban en la unidad de fotograma.

  Utilice P2 Viewer Plus para comprobar los datos proxy. Algunas versiones de P2 Viewer Plus no permiten comprobar los datos.

  Para más información acerca de P2 Viewer Plus, visite la siguiente página web:

  https://pro-av.panasonic.net/

NOTA

- Los clips con datos proxy grabados con la cámara son tratados como clips desconocidos por algunos dispositivos P2. (indicador de clip desconocido) se visualiza en la miniatura, y las funciones siguientes dejan de estar disponibles.

  - [DELETE]

  - [REPAIR CLIP]

  - [RE-CONNECTION]

  - [COPY]

  - [EXCH. THUMBNAIL]

  - Agregar y borrar [TEXT MEMO] y [SHOT MARK]

  La reproducción es posible.

  En estos dispositivos, los clips con datos proxy compuestos por varios clips vinculados se muestran como clips incompletos individuales .

## Comprobación de la información detallada de los datos proxy

Los métodos y los paneles de funcionamiento pueden variar según la versión.

Pulse el botón <THUMBNAIL>.

La pantalla de miniaturas aparecerá en la pantalla del visor y en el monitor LCD.

Seleccione [CLIP PROPERTY] en el menú principal → [CLIP] → [PROPERTY].

Se visualiza la pantalla de la propiedad del clip.

Seleccione [PROXY] mediante el mando de control.

Pulse el mando de control.

La información detallada acerca de los datos proxy es visualizada tal y como se indica a continuación.

#### Información detallada sobre datos proxy

[FORMAT] | El formato del archivo de los datos grabados es visualizado.
[VIDEO CODEC] | La información sobre el códec de vídeo de los datos grabados es visualizada.
[VIDEO FRAME RATE] | La información sobre la velocidad de fotogramas del vídeo de los datos grabados es visualizada.
[VIDEO BIT RATE] | Se visualiza la información sobre la velocidad de bits de vídeo de los datos grabados.
[VIDEO RESOLUTION] | La resolución del vídeo de los datos grabados es visualizada.
[ASPECT RATIO] | La relación de aspecto de los datos grabados es visualizada.
[TC SUPER] | Una indicación acerca de si la visualización TC (código de tiempo) es superpuesta o no sobre el vídeo grabado.
[AUDIO CODEC] | La información sobre el códec de audio de los datos grabados es visualizada.
[AUDIO BIT RATE] | Se visualiza la información sobre velocidad de bits de audio de los datos grabados.
[AUDIO SAMPLING RATE] | La información sobre la velocidad de muestreo del audio de los datos grabados es visualizada.
[NUM.OF AUDIO CH] | El número de canales de audio de los datos grabados es visualizado.

Inicio de la página