- Arriba
- Preparación
- Conexión y ajuste de accesorios
- Colocación de un trípode

# Colocación de un trípode

Los orificios de instalación del trípode aceptan tornillos 1/4-20 UNC y 3/8-16 UNC. Utilice el orificio cuyo diámetro coincida con el tornillo de fijación del trípode.

NOTA

- Utilice el trípode en ubicaciones seguras.

- La profundidad del orificio de fijación del trípode es de 5,5 mm. Cuando coloque un trípode en la cámara, no apriete demasiado el tornillo del trípode.

Inicio de la página