- Arriba
- Filmación
- Selección de la entrada de audio y ajuste de los niveles de grabación
- Ajuste del nivel de grabación

# Ajuste del nivel de grabación

El dial de ajuste de la cámara dispone de un ajuste manual y un ajuste automático.

## Ajuste automático

#### Ajuste de los canales de audio 1/2

Ajuste el interruptor <CH1>/<CH2> en <AUTO>.

Una vez ajustado, la cámara se desplazará al modo de ajuste automático y el nivel de grabación de audio se ajustará automáticamente en función del nivel de entrada.

- Puede ajustar los canales de audio 1/2 de manera independiente mediante el interruptor.

- Cuando se ajusta en <AUTO>, las siguientes operaciones se desactivan.

  - Cambio del nivel de grabación mediante el dial <AUDIO LEVEL CH1>/<AUDIO LEVEL CH2>.

  - Ajuste en el menú principal → [AUDIO SETUP] → [RECORDING CH SETTING] → [LIMITER CH1]/[LIMITER CH2].

#### Ajuste de los canales de audio 3/4

Ajuste [ON] en el menú principal → [AUDIO SETUP] → [RECORDING CH SETTING] → [AUTO LEVEL CH3]/[AUTO LEVEL CH4].

La cámara se desplaza al modo de ajuste automático y el nivel de grabación de audio se ajusta automáticamente en función del nivel de entrada.

- Puede ajustar los canales de audio 3/4 de manera independiente mediante el interruptor.

- Cuando se ajusta en <AUTO>, las siguientes operaciones se desactivan.

  - Ajustes del nivel de grabación en el menú principal → [AUDIO SETUP] → [RECORDING CH SETTING] → [LEVEL CONTROL CH3]/[LEVEL CONTROL CH4]

  - Ajuste en el menú principal → [AUDIO SETUP] → [RECORDING CH SETTING] → [LIMITER CH3]/[LIMITER CH4].

- El nivel de grabación de la señal de audio se ajusta automáticamente. Por lo tanto, en función del sonido ambiente, puede que se grabe el sonido del zoom durante la operación del zoom a alta velocidad. En tal caso, ajuste el nivel de grabación manualmente.

## Ajuste manual

#### Ajuste de los canales de audio 1/2

Ajuste el interruptor <CH1>/<CH2> en <MANU>.

Efectúe el ajuste mediante el dial <AUDIO LEVEL CH1>/<AUDIO LEVEL CH2>.

Si la indicación del medidor de audio supera los 0 dB, la línea roja vertical de 0 dB se hace más ancha para indicar que el volumen del audio de entrada es excesivo.

Efectúe el ajuste para mantenerlo en menos de 0 dB.

#### Ajuste de los canales de audio 3/4

Ajuste [OFF] en el menú principal → [AUDIO SETUP] → [RECORDING CH SETTING] → [AUTO LEVEL CH3]/[AUTO LEVEL CH4].

Efectúe el ajuste en el menú principal → [AUDIO SETUP] → [RECORDING CH SETTING] → [LEVEL CONTROL CH3]/[LEVEL CONTROL CH4].

Cuanto mayor sea el valor, mayor será el nivel.

El ajuste predeterminado de fábrica es [70].

#### Nivel estándar de grabación

Puede seleccionar [12dB]/[18dB]/[20dB] en el menú principal → [AUDIO SETUP] → [RECORDING CH SETTING] → [HEADROOM].

Ajustes comunes para los canales 1 a 4.

[20dB]: selecciónelo para adaptarse a la videocámara Panasonic AJ para la difusión.

[12dB]: selecciónelo para adaptarse a la videocámara Panasonic AG-HPX170 para el uso comercial.

## Ajuste mediante el dial <F.AUDIO LEVEL>

Efectúe el ajuste con cuidado de no alcanzar la entrada excesiva mientras visualiza el medidor de nivel en el monitor LCD o en la pantalla del visor.

- Seleccione el canal de audio que desee ajustar de antemano en el menú principal → [AUDIO SETUP] → [RECORDING CH SETTING] → [FRONT VR SELECT].

- Efectúe el ajuste mediante el dial <F.AUDIO LEVEL>.

Inicio de la página