- Arriba
- Filmación
- Ajuste de la calidad de imagen
- Función de tono de la piel

# Función de tono de la piel

Esta función permite suavizar el tono de la piel de las personas en las imágenes.

Eje Q

[I WIDTH]

[I CENTER]

[Q WIDTH]

[Q PHASE]

Eje I

Figura 1

#### Ajustes generales

[SKIN TONE DTL A]/[SKIN TONE DTL B]/[SKIN TONE DTL C]: permite seleccionar el tipo de tono de la piel donde la función de detalle del tono de la piel debe funcionar a partir de los tres datos [SKIN TONE DTL A]/[SKIN TONE DTL B]/[SKIN TONE DTL C]. [SKIN TONE DTL A]/[SKIN TONE DTL B]/[SKIN TONE DTL C] se puede ajustar de forma individual o conjunta.

[SKIN TONE ZEBRA]: cuando [SKIN TONE DTL A]/[SKIN TONE DTL B]/[SKIN TONE DTL C] está activado, muestra el patrón de cebra en el campo del color de piel seleccionado. El patrón de cebra muestra la zona seleccionada en [SKIN TONE DTL SETTING].

#### Configuración avanzada

Configure los ajustes en el menú principal → [SCENE FILE] → [SKIN TONE DTL SETTING].

[DETECT TABLE]: selecciona la tabla de tono de la piel del objetivo sobre el que se aplica el tono de piel.

[SKIN TONE GET]: obtiene la información del color de [A], [B] o [C] seleccionado en [DETECT TABLE] a partir del área cercano al marcador central. Al ejecutar este menú, los datos de [I CENTER] a [Q PHASE] se obtienen automáticamente.

[SKIN DTL EFFECT]: establece el nivel de efecto del detalle del tono de la piel.

- La composición del color de la señal de vídeo (R/G/B) se puede convertir en señal de diferencia de color (R-Y/B-Y) como en (Figura 1). Dentro de estos rangos, ajuste el área en la que se aplica el siguiente tono de la piel, utilizando el eje a través de color rojo y cian (eje I) y el eje a través del color verde y magenta (eje Q).

  [I CENTER]: ajusta la posición central en el eje I (el área donde se aplica el tono de la piel).

  [I WIDTH]: ajusta el ancho de área donde se aplica el tono de la piel, a lo largo del eje I con [I CENTER] en el centro.

  [Q WIDTH]: ajusta el ancho de área donde se aplica el tono de la piel, a lo largo del eje Q con [I CENTER] en el centro.

  [Q PHASE]: ajusta la fase en la que se aplica en tono de la piel, con el eje Q de referencia.

Inicio de la página