- Arriba
- Operaciones del menú
- Lista del menú
- [NETWORK SETUP]

# [NETWORK SETUP]

Configure los ajustes relacionados con la red.

La opción [4G/LTE PROPERTY] no puede seleccionarse cuando el ajuste no es necesario en el módem 4G/LTE USB conectado.

Elemento | Descripción de los ajustes
--- | ---
[USB MODE SELECT] | Establece el modo de funcionamiento de la cámara cuando se conecta un dispositivo externo al USB. [STORAGE]: establece el modo que se utilizará con los dispositivos conectados, como una unidad de disco duro externo. [DEVICE]: selecciona el modo de dispositivo USB para utilizar tarjetas P2 como almacenamiento masivo, ordenadores u otros dispositivos conectados a través de USB 2.0. Configuración de fábrica: [STORAGE]
[USB MODE] | Habilita/deshabilita el modo seleccionado en [USB MODE SELECT]. [ON], [OFF] Configuración de fábrica: [OFF]
[NETWORK SEL] | Establece el método de conexión al conectar la cámara con un dispositivo externo (como un ordenador) a través de la red. [WLAN]: efectúa la conexión a través de una LAN inalámbrica. [4G/LTE]: efectúa la conexión a través de 3G/4G/LTE. [LAN]: efectúa la conexión a través del terminal <LAN>. [OFF]: no efectúa la conexión. Configuración de fábrica: [OFF]
[NETWORK FUNC] | [HTTP SERVER] | Configura los ajustes relacionados con el servidor HTTP. [BROWSE]: activa la función del navegador P2. [BROWSE (+CTRL)]: activa la función del servidor HTTP, iniciando y deteniendo la grabación en el lado del terminal, y el control preestablecido del código de tiempo o de los bits de usuario. [DISABLE]:HTTP desactiva la función del servidor. Configuración de fábrica: [DISABLE]
| [PLAYLIST] | Establece la entrada/salida del modo de edición de listas de reproducción. [ON], [OFF] Configuración de fábrica: [OFF]
| [IP REMOTE] | Ajusta la función de control remoto mediante una conexión IP. [ENABLE]: habilita el control remoto con la conexión IP. [DISABLE]: desactiva el control remoto con la conexión IP. Configuración de fábrica: [DISABLE]
| [USER ACCOUNT] | Establece el nombre de la cuenta del usuario.
| [ACCOUNT LIST] | Muestra el nombre de la cuenta del usuario establecido actualmente. También es posible registrar cuentas nuevas, eliminar cuentas o cambiar contraseñas.
[FTP CLIENT SERVICE] | [SETTING DATA] | Establece la fuente desde donde se adquieren los ajustes del servicio del cliente. [INTERNAL]: usa los ajustes configurados en la cámara. [SD CARD]: usa los ajustes del archivo de la tarjeta de memoria SD insertada en la ranura de la tarjeta SD. Cuando este elemento se establece en [SD CARD], inserte una tarjeta de memoria SD antes de encender la cámara. Configuración de fábrica: [INTERNAL]
| [SERVER URL] | Configura el nombre o la dirección del servidor de destino.
| [LOGIN USER] | Configura el ID del usuario para el inicio de sesión.
| [LOGIN PASSWORD] | Configura la contraseña de inicio de sesión.
| [SSH] | Establece cuándo transferir archivos mediante SSH. [ENABLE]: utiliza SSH. [DISABLE]: no utiliza SSH. Configuración de fábrica: [DISABLE]
| [SSH PORT] | Establece el número de puerto de la red cuando SSH se utiliza. Fija el mismo número como servidor. El valor de configuración del menú se muestra con []. Configuración de fábrica: [22]
| [LOAD (SD CARD)] | Carga los ajustes del servicio del cliente desde la tarjeta de memoria SD.
| [SAVE (SD CARD)] | Guarda los ajustes del servicio del cliente en la tarjeta de memoria SD.
| [REC DURING UPLOAD] | Establece si utilizar la función de grabación durante subida. [ENABLE]: usa la función de grabación durante subida. [DISABLE]: no usa la función de grabación durante subida. Configuración de fábrica: [DISABLE]
| [AUTO COPY] | Establece si activar a la función para registrar clips gradados usando la cámara automáticamente en la lista de carga cuando la grabación se detiene, y si se activa, establece el tipo de clip de destino. [REC CLIP(PROXY)]: el destino de carga son los datos de proxy de los clips grabados. [REC CLIP]: el destino de carga son los clips grabados (datos de grabación principales y datos de proxy). [DISABLE]: no carga automáticamente los clips grabados. Configuración de fábrica: [DISABLE]
| [UPLOAD LIST] | Muestra la información de la lista de los clips que se van a cargar.
| [SAVE LOG (SD CARD)] | Guarda en una tarjeta de memoria SD hasta los últimos 1000 registros con la información del clip (mes y fecha, número de clip (ID de clip global), estado) registrados en la lista de carga.
[STREAMING SETTING] | [START TRIGGER] | Defina el método para iniciar el streaming de vídeo. [CAMERA]: inicia/detiene el streaming desde la cámara. [RECEIVER]: ejecuta el inicio/la parada de la distribución de streaming desde el terminal de la red usando el P2 Browser o el P2 Streaming Receiver. Configuración de fábrica: [RECEIVER]
| [SETTING DATA] | Define la fuente desde la que se adquieren los ajustes para streaming cuando se selecciona la opción [CAMERA] en [START TRIGGER]. [INTERNAL]: usa los ajustes configurados en la cámara. [SD CARD]: usa los ajustes del archivo de la tarjeta de memoria SD insertada en la ranura de la tarjeta SD. Cuando este elemento se establece en [SD CARD], inserte una tarjeta de memoria SD antes de encender la cámara. Configuración de fábrica: [INTERNAL]
| [SERVER ADDR.] | Define la dirección IP del dispositivo receptor del vídeo de streaming cuando se selecciona la opción [CAMERA] en [START TRIGGER].
| [RTSP PORT] | Define el número de puerto RTSP necesario para el streaming cuando se selecciona la opción [CAMERA] en [START TRIGGER]. Configuración de fábrica: [554]
| [LOAD (SD CARD)] | Cuando la opción [CAMERA] sea el ajuste seleccionado para [START TRIGGER] y la opción [INTERNAL] sea el ajuste seleccionado para [SETTING DATA], la información de conexión necesaria para la distribución de streaming se lee desde la tarjeta de memoria SD.
| [SAVE (SD CARD)] | Cuando la opción [CAMERA] sea el ajuste seleccionado para [START TRIGGER] y la opción [INTERNAL] sea el ajuste seleccionado para [SETTING DATA], la información de conexión necesaria para la distribución de streaming se guarda en la tarjeta de memoria SD.
| [START] | Cuando se selecciona la opción [CAMERA] en [START TRIGGER], la distribución de streaming se inicia/detiene desde la cámara. [ON]: inicia el streaming. [OFF]: detiene el streaming.
[LAN PROPERTY] | [MAC ADDRESS] | Muestra la dirección MAC del terminal <LAN> en la cámara. (No se puede modificar.)
| [DHCP] | Establece si desea utilizar la adquisición automática a través de DHCP. (Mutuamente excluyente con el ajuste [DHCP SERVER]) [ENABLE]: utiliza la adquisición automática. [DISABLE]: no utiliza la adquisición automática. Ajuste [IP ADDRESS], [SUBNET MASK], [DEFAULT GATEWAY], [PRIMARY DNS] y [SECONDARY DNS]. Configuración de fábrica: [ENABLE]
| [IP ADDRESS] | Ajusta la dirección IP cuando [DISABLE] está seleccionado en [DHCP]. Configuración de fábrica: [192.168.0.1]
| [SUBNET MASK] | Ajusta la máscara de subred cuando [DISABLE] está seleccionado en [DHCP]. Configuración de fábrica: [255.255.255.0]
| [DEFAULT GATEWAY] | Ajusta la puerta de enlace predeterminada cuando [DISABLE] está seleccionado en [DHCP]. Configuración de fábrica: [192.168.0.254]
| [PRIMARY DNS] | Ajusta el servidor DNS primario cuando [DISABLE] está seleccionado en [DHCP]. Configuración de fábrica: [0.0.0.0]
| [SECONDARY DNS] | Ajusta el servidor DNS secundario cuando [DISABLE] está seleccionado en [DHCP]. Configuración de fábrica: [0.0.0.0]
| [DHCP SERVER] | Establece si desea utilizar la función DHCP SERVER cuando se encuentra conectado a través de una LAN con cable. (Mutuamente excluyente con el ajuste [DHCP]) [ENABLE]: utiliza la función DHCP SERVER. [DISABLE]: no utiliza la función DHCP SERVER. Configuración de fábrica: [DISABLE]
[WIRELESS PROPERTY] | [MAC ADDRESS] | Muestra la dirección MAC de la red LAN inalámbrica de la cámara. (No se puede modificar).
| [TYPE] | Establece el método de conexión. [DIRECT]: accede a la función de red de la cámara directamente desde un smartphone, una tableta o un ordenador. [INFRA]: se conecta a un punto de acceso inalámbrico. Configuración de fábrica: [DIRECT]
| [SSID INPUT MODE] | Establece el método del ajuste de SSID. Cuando [TYPE] adentro [WIRELESS PROPERTY] se establece en [INFRA], este elemento puede ser establecido. [SELECT]: Selecciona de la lista del punto de acceso. [MANUAL]: Para incorporar el punto de acceso manualmente. Configuración de fábrica: [SELECT]
| [SSID] | Muestra el nombre de la red (SSID).
| [BAND] | Cambia entre los dos métodos de transmisión (2,4 GHz o 5 GHz). [2.4GHz], [5GHz] Configuración de fábrica: [2.4GHz]
| [CHANNEL (2.4GHz)] | Define los canales que se usarán cuando la opción [DIRECT] sea el ajuste seleccionado para [TYPE], la opción [2.4GHz] sea el ajuste seleccionado para [BAND] y la cámara esté conectada mediante LAN inalámbrica. [AUTO], [CH1], [CH6], [CH11] Configuración de fábrica: [AUTO]
| [CHANNEL (5GHz)] | Define los canales que se usarán cuando la opción [DIRECT] sea el ajuste seleccionado para [TYPE], la opción [5GHz] sea el ajuste seleccionado para [BAND] y la cámara esté conectada mediante LAN inalámbrica. Las selecciones cambian según el módulo inalámbrico que se va a instalar. [AUTO], [CH36], [CH40], [CH44], [CH48], [CH149], [CH153], [CH157], [CH161], [CH165] Configuración de fábrica: [AUTO]
| [ENCRYPTION] | Ajusta el formato de cifrado. [WPA-TKIP], [WPA-AES], [WPA2-TKIP], [WPA2-AES], [NONE] Configuración de fábrica: [WPA2-AES]
| [ENCRYPT KEY] | Ajusta la clave de cifrado. Establezca la clave mediante una cadena de entre 8 y 63 caracteres o un número hexadecimal con 64 dígitos. Configuración de fábrica: [01234567890123456789abcdef]
| [DHCP] | Establece si desea utilizar la adquisición automática a través de DHCP cuando [INFRA] está seleccionado en [TYPE]. [ENABLE]: utiliza la adquisición automática. [DISABLE]: no utiliza la adquisición automática. Ajuste [IP ADDRESS], [SUBNET MASK], [DEFAULT GATEWAY], [PRIMARY DNS] y [SECONDARY DNS]. Configuración de fábrica: [ENABLE]
| [IP ADDRESS] | Ajusta la dirección IP cuando [DISABLE] está seleccionado en [DHCP]. Configuración de fábrica: [192.168.0.1]
| [SUBNET MASK] | Ajusta la máscara de subred cuando [DISABLE] está seleccionado en [DHCP]. Configuración de fábrica: [255.255.255.0]
| [DEFAULT GATEWAY] | Ajusta la puerta de enlace predeterminada cuando [INFRA] está seleccionado en [TYPE] y [DISABLE] está seleccionado en [DHCP]. Configuración de fábrica: [192.168.0.254]
| [PRIMARY DNS] | Ajusta el servidor DNS primario cuando [INFRA] está seleccionado en [TYPE] y [DISABLE] está seleccionado en [DHCP] o cuando [ENABLE] está seleccionado en [DHCP] y en el servidor DNS primario. Configuración de fábrica: [0.0.0.0]
| [SECONDARY DNS] | Ajusta el servidor DNS secundario cuando [INFRA] está seleccionado en [TYPE] y [DISABLE] está seleccionado en [DHCP], o cuando [ENABLE] está seleccionado en [DHCP] y el servidor DNS primario no se puede obtener. Configuración de fábrica: [0.0.0.0]
| [DHCP SERVER] | Establece si desea utilizar la función DHCP SERVER cuando [DIRECT] está seleccionado en [TYPE] y la cámara está conectada mediante la red LAN inalámbrica. [ENABLE]: utiliza la función DHCP SERVER. [DISABLE]: no utiliza la función DHCP SERVER. Configuración de fábrica: [ENABLE]
[4G/LTE PROPERTY] | [APN] | Define el APN (nombre del punto de acceso) proporcionado por el proveedor.
| [USER ID] | Define el nombre de usuario proporcionado por el proveedor.
| [PASSWORD] | Define la contraseña proporcionada por el proveedor.
| [DIAL NO.] | Define el número de teléfono. Para obtener más información, consulte el manual del proveedor que ha contratado.
[NETWORK TOOLS] | [LOG DISPLAY] | Muestra el registro de conexiones.
| [STATUS DISPLAY] | Muestra el estado de la red.
| [INITIALIZE] | Restablece los ajustes de fábrica del estado de ajuste de la red.
| [PING] | Comprueba la conexión de la red mediante los comandos PING.

Inicio de la página