- Arriba
- Introducción
- Cosas que se pueden hacer con esta cámara
- Vinculación a dispositivos externos

# Vinculación a dispositivos externos

## Modo de dispositivo USB

Se transfieren datos (archivos) para llevar a cabo la edición no lineal en un ordenador.

Tarjeta de memoria P2, tarjeta de memoria microP2*1

USB 2.0 (modo de dispositivo)*2

Ordenador personal

Las tarjetas de memoria P2 y las tarjetas de memoria microP2 están opcionalmente disponibles. No se suministran con la cámara.

El cable USB 2.0 no se suministra con la cámara. Tenga preparado un cable USB 2.0 comercialmente disponible (doblemente blindado para la supresión de ruido).

## Modo de host USB (conexión al terminal <USB3.0 HOST>)

La cámara controla directamente la unidad del disco duro para transferir datos.

USB 3.0*

Dispositivo de almacenamiento externo

Con este producto no se suministra ningún cable USB 3.0. Utilice un cable USB 3.0 comercialmente disponible (con doble blindaje para la reducción de ruido).

## Conexión con el Panel de Operación Remoto (AK-HRP200G)

Puede controlar algunas funciones a distancia conectando el Panel de Operación Remoto AK-HRP200G (opcional) mediante un cable LAN.

AK-HRP200G

LAN

## Conexión al monitor

Es posible conectar un monitor para emitir imágenes.

Cable con clavijas de audio*1

Monitor

Cable HDMI*2

Cable BNC (compuesto/HD SDI/SD SDI)*3

Los cables están opcionalmente disponibles. No se suministran con la cámara.

Utilice un cable HDMI (opcional) con doble blindaje. Para el cable HDMI, se recomienda utilizar el cable HDMI de Panasonic.

Para el cable BNC (opcional) conectado al terminal <SDI OUT>, prepare un cable doblemente blindado equivalente a 5C-FB.

Inicio de la página