- Arriba
- Filmación
- Selección de la entrada de audio y ajuste de los niveles de grabación
- Uso del micrófono externo y del dispositivo de audio

# Uso del micrófono externo y del dispositivo de audio

Conecte el micrófono externo o el dispositivo de audio al terminal <AUDIO INPUT 1>/<AUDIO INPUT 2>.

Cambie la entrada de audio conectada mediante el interruptor <INPUT 1>/<INPUT 2>.

Ajuste | Descripción | Nivel de entrada
--- | --- | ---
<LINE> | Utilice este ajuste cuando esté conectado a un dispositivo de audio. | Puede seleccionar [+4dB] y [0dB]. Puede seleccionar el menú principal → [AUDIO SETUP] → [INPUT SETTING] → [INPUT1 LINE LEVEL]/[INPUT2 LINE LEVEL]. El ajuste predeterminado de fábrica es [0dB].
<MIC> | Utilice este ajuste cuando esté conectado a un micrófono dinámico. | Puede seleccionar [−40dB], [−50dB] y [−60dB]. Puede seleccionar el menú principal → [AUDIO SETUP] → [INPUT SETTING] → [INPUT1 MIC LEVEL]/[INPUT2 MIC LEVEL]. El ajuste predeterminado de fábrica es [−50dB].
<+48V> | Utilice este ajuste cuando esté conectado a un micrófono (micrófono de alimentación fantasma) que requiera una fuente de alimentación de +48V. | Puede seleccionar [−40dB], [−50dB] y [−60dB]. Puede seleccionar el menú principal → [AUDIO SETUP] → [INPUT SETTING] → [INPUT1 MIC LEVEL]/[INPUT2 MIC LEVEL]. El ajuste predeterminado de fábrica es [−50dB].

NOTA

- Ajuste el nivel de entrada en [−50dB] cuando utilice AG-MC200G (opcional).

Inicio de la página