- Arriba
- Pantalla
- Visualización de estado de la pantalla
- Comprobación y visualización del estado de filmación

# Comprobación y visualización del estado de filmación

También, la pantalla [STATUS] de comprobación del modo se muestra cuando el interruptor <DISP/MODE CHK> se encuentra pulsado hacia el lado <CHK>. Durante la comprobación del modo, casi todos los elementos se visualizan incluidos los elementos generalmente ocultos para poder comprobar el estado de filmación. Para conocer los detalles de la comprobación del modo, consulte “Visualización de comprobación del modo”.

En la lista se muestra el estado de visualización/ocultación cada elemento de la pantalla [STATUS]. El estado de visualización/ocultación varía en función de los ajustes del interruptor <DISP/MODE CHK> y de los ajustes del menú principal → [DISPLAY SETUP] → [OTHER DISPLAY].

- “✓” indica que se muestra, y “—” indica que está oculto.

- Se puede seleccionar [ON]/[OFF] para cada elemento en el menú principal → [DISPLAY SETUP] → [DISPLAY SETTING].

Núm. | Elemento | Filmación | Reproducción | <DISP/MODE CHK>: <CHK> | <DISP/MODE CHK>: <OFF> | <DISP/MODE CHK>: <ON>
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
[OTHER DISPLAY]
[ALL] | [PARTIAL] | [USER]
1 | Visualización del código de tiempo | ✓ | ✓ | —*1 | —*1 | —*1 | —*1 | —*1
2 | Visualización de la velocidad de fotogramas de la filmación/grabación y reproducción | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓
3 | Visualización de la información de proxy | ✓ | — | ✓ | —*2 | —*1 | —*1 | ✓
4 | Visualización del estado de la tarjeta de memoria SD | ✓ | — | ✓ | —*2 | ✓ | ✓ | ✓
5 | Visualización del modo de sistema | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓
6 | Visualización del formato de grabación | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓
7 | Visualización de la grabación en formato tipo buzón | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓
8 | Visualización de estado del ajuste del modo de streaming | ✓ | — | ✓ | — | — | — | —
9 | Visualización de la información de red | ✓ | — | ✓ | — | — | — | —
10 | Visualización del control remoto en una conexión IP | ✓ | — | ✓ | — | — | — | —
11 | Visualización de información del botón USER | ✓ | — | —*1 | —*1 | —*1 | —*1 | —*1
12 | Visualización de la barra de enfoque | ✓ | — | —*1 | —*1 | —*1 | —*1 | —*1
13 | Visualización del registro de la marca de hora | ✓ | — | ✓ | — | —*1 | —*1 | —*1
14 | Visualización de la fecha y la hora | ✓ | — | ✓ | — | —*1 | —*1 | —*1
15 | Visualización del medidor del nivel de audio | ✓ | ✓ | ✓ | — | —*1 | —*1 | —*1
16 | No es posible la visualización de la grabación de audio | ✓ | — | ✓ | — | —*1 | —*1 | —*1
17 | Visualización del zoom digital | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓
18 | Visualización del brillo de Y GET | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓
19 | Visualización del filtro ND | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓
20 | Visualización de la velocidad del obturador | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓
21 | Visualización de la posición del interruptor <WHITE BAL> | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓
22 | Visualización del control de iris automático | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓
23 | Visualización de ganancia | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓
24 | Visualización del iris | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓
25 | Visualización de la posición del zoom | ✓ | — | ✓ | — | —*1 | —*1 | —*1
26 | Visualización de la información de control del enfoque | ✓ | — | ✓ | — | —*1 | —*1 | —*1
27 | Visualización de macro | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓
28 | Visualización de filtro ND recomendado | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓
29 | Advertencia de la cámara, área de visualización de notificación | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
30 | Visualización del marco del área | ✓ | — | —*1 | —*1 | —*1 | —*1 | —*1
31 | Visualización del área | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓
32 | Visualización de la función de compensación de banda de flash | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓
33 | Visualización de la función de ampliación del rango dinámico | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓
34 | Visualización del nombre de archivo de escena | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓
35 | Visualización de la estabilización de la imagen | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓
36 | Indicador del nivel de carga de la batería | ✓ | ✓ | ✓ | —*2 | —*1 | —*1 | —*1
37 | Espacio libre restante en la tarjeta P2 | ✓ | ✓ | ✓ | —*2 | —*1 | —*1 | —*1
38 | Visualización de soportes de grabación | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓
39 | Visualización del modo de grabación simultánea | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓
Pantalla del modo de grabación en segundo plano | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓
40 | Visualización del modo de alta sensibilidad | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓
41 | Visualización de estado del modo de grabación de un clip | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓
42 | Visualización del estado de distribución de streaming y estado de carga durante la grabación | ✓ | ✓ | — | — | —*1 | —*1 | —*1
43 | Visualización del estado de la operación de grabación/reproducción | ✓ | ✓ | ✓ | —*3 | ✓ | ✓ | ✓
44 | Visualización del funcionamiento del interruptor <AUTO/MANUAL> | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓
45 | Visualización de GPS | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓
46 | Visualización del estado de la conexión 4G/LTE y estado del dispositivo de unión | ✓*4 | — | ✓*4 | — | ✓*4 | ✓*4 | ✓*4
47 | Visualización del estado de grabación HD SDI REMOTE | ✓*4 | — | ✓*4 | — | ✓*4 | ✓*4 | ✓*4
48 | Visualización del ajuste del volumen de monitor de audio | ✓ | ✓ | —*1 | —*1 | —*1 | —*1 | —*1
49 | Visualización del nivel de volumen del audio delantero | ✓ | — | —*1 | —*1 | —*1 | —*1 | —*1

Es posible que se visualice en función de otros ajustes.

Aparece cuando la capacidad restante disminuye.

Se muestra durante el disparo.

Siempre se muestra cuando está establecida la conexión 4G/LTE, el dispositivo de unión está conectado y el ajuste [HD SDI REMOTE] está configurado.

Inicio de la página