- Arriba
- Filmación
- Ajustes ajustables durante la filmación
- Macro

# Macro

La función macro puede ajustarse en [ON]/[OFF].

Pulse el botón USER al que se ha asignado [FOCUS MACRO].

- Cuando [ON] se encuentra ajustado, se muestra en la parte superior de la pantalla de enfoque del visor o del monitor LCD.

- El modo de funcionamiento cuando se encuentra establecido el ajuste [ON] se puede realizar en el menú principal → [SW MODE] → [MACRO MODE].

- Solo el área de macro de gran angular está activada cuando [MACRO MODE] está ajustado en [WIDE]. La distancia mínima del objeto (M.O.D) se mantiene en 1,1 m cuando la posición del zoom se encuentra dentro del área de macro de teleobjetivo.

- El área de macro de teleobjetivo y el área de macro de gran angular están activadas cuando [MACRO MODE] está ajustado en [ALL].

Inicio de la página