- Arriba
- Filmación
- Ajuste de la calidad de imagen
- Función de articulación

# Función de articulación

Esta función ajusta la compresión de las señales de vídeo para evitar la formación de halo en las imágenes.

#### Ajustes generales

Utilice la cámara con los ajustes predeterminados de fábrica.

#### Configuración avanzada

Configure los ajustes en el menú principal → [SCENE FILE] → [KNEE SETTING].

[KNEE MODE]: ajusta el modo de funcionamiento de la función de articulación ([AUTO]/[MANUAL]/[OFF]).

- Cuando [AUTO] está seleccionado en [KNEE SETTING]

  [A.KNEE RESPONSE]: ajusta la velocidad de respuesta. Los valores más bajos hacen que la respuesta sea más rápida.

- Cuando [MANUAL] está seleccionado en [KNEE SETTING]

  [KNEE MASTER POINT]: establece la posición del punto de articulación en 0,5% pasos.

  [KNEE MASTER SLOPE]: establece la inclinación de la articulación.

  [KNEE MASTER SLOPE Rch]: establece la inclinación de la articulación de Rch.

  [KNEE MASTER SLOPE Bch]: establece la inclinación de la articulación de Bch.

Inicio de la página