- Arriba
- Filmación
- Ajustes ajustables durante la filmación
- Función del calibre de nivel

# Función del calibre de nivel

Se puede visualizar un calibre de nivel que indica las inclinaciones horizontal y vertical de la videograbadora en el monitor LCD.

Dirección horizontal

Ejemplo) Al corregir la inclinación hacia la izquierda

Dirección vertical

Ejemplo) Al corregir la inclinación hacia abajo

Se mostrarán líneas naranja cuando esté inclinada. Las líneas naranja pasarán a ser verdes cuando casi no haya inclinación. Se mostrarán inclinaciones de hasta aproximadamente ± 45° en dirección horizontal, y de hasta ± 30° en dirección vertical.

Seleccione [ON] en el menú principal → [DISPLAY SETUP] → [LEVEL GAUGE].

NOTA

- La visualización del calibre de nivel no se graba.

- El calibre de nivel no aparece en el visor.

- El calibre de nivel no aparece al seleccionar [MIRROR] en el menú principal → [DISPLAY SETUP] → [SELF SHOOT].

  El calibre de nivel no aparece al seleccionar [ON] en el menú principal → [SYSTEM MODE] → [SCAN REVERSE].

- Mientras la cámara se mueve, puede que el calibre de nivel no se muestre correctamente.

- Si graba mientras inclina mucho la cámara hacia arriba o hacia abajo, puede que el calibre de nivel no se muestre correctamente.

- Al pulsar el botón USER al que está asignado [LEVEL GAUGE] en el menú principal → [USER SW], es posible alternar entre [ON] y [OFF].

- Al pulsar el botón USER donde [LEVEL GAUGE RESET] está asignado en el menú principal → [USER SW], el ajuste se restablecerá al valor predeterminado de fábrica.

- Al pulsar el botón USER donde [LEVEL GAUGE RESET] está asignado en el menú principal → [USER SW].

Inicio de la página