- Arriba
- Filmación
- Ajustes ajustables durante la filmación
- Función de asistencia de enfoque

# Función de asistencia de enfoque

La función de asistencia de enfoque le permite enfocar el objetivo fácilmente.

Se encuentran disponibles la visualización ampliada en el visor y en el monitor LCD, el enfoque en la pantalla roja (pantalla con los contornos de la imagen de color rojo) y la pantalla de la barra de enfoque.

## Visualización ampliada [EXPAND]

Establezca el ajuste [EXPAND] en el menú principal → [SW MODE] → [FOCUS ASSIST MODE] de antemano.

Cuando se pulsa el botón <FOCUS ASSIST>, el centro de la pantalla se amplía aproximadamente tres veces, de modo que se pueda enfocar fácilmente la imagen.

- En la visualización ampliada, el estado de visualización y el patrón de cebra desaparecen, y se visualiza [EXPANDED] en la parte superior de la pantalla.

NOTA

- La pantalla del visor y la pantalla del monitor LCD se amplían.

- La visualización ampliada no está disponible en la salida de vídeo, la salida SDI y la salida HDMI.

- La pantalla vuelve a la pantalla normal cuando han transcurrido aproximadamente 10 segundos.

## Enfoque en la pantalla roja [IN RED]

Ajuste [IN RED] en el menú principal → [SW MODE] → [FOCUS ASSIST MODE] de antemano.

Pulse el botón <FOCUS ASSIST> para colocar bordes de color rojo alrededor de los contornos de la imagen. Cuando esto suceda, el marco de la pantalla se volverá de color rojo.

Ajuste el enfoque de modo que los contornos del sujeto que desee enfocar se vuelvan rojos.

NOTA

- Se muestra solo en la pantalla del visor y en la pantalla del monitor LCD.

  Cuando se muestra información de varios estados, esta desaparecerá.

## Visualización de la barra de enfoque [FOCUS BAR]

La barra de enfoque puede visualizarse cuando se fija [ON] en el menú principal → [DISPLAY SETUP] → [FOCUS BAR].

El grado de enfoque se indica mediante la longitud de la barra.

- Barra blanca: visualización de la barra de enfoque

- Línea verde: visualización del pico

No está enfocado

La barra se extiende hacia la derecha cuando el visor está enfocado.

Inicio de la página