- Arriba
- Filmación
- Selección de señal de referencia externa y ajuste de bloqueo de generador
- Bloqueo de la señal de vídeo en la señal de referencia externa

# Bloqueo de la señal de vídeo en la señal de referencia externa

La salida de señal de vídeo de la cámara se puede bloquear en la señal de referencia suministrada por una fuente externa.

La cámara puede recibir señales de referencia externas del terminal <GENLOCK IN/VIDEO OUT>.

## Bloqueo de generador en la señal de referencia suministrada por el terminal <GENLOCK IN/VIDEO OUT>

La señal HD-Y o una señal compuesta que coincida con la frecuencia de fotogramas del sistema se suministra al terminal <GENLOCK IN/VIDEO OUT>. Para activar la señal de referencia introducida en el terminal <GENLOCK IN/VIDEO OUT>, el interruptor <IN/OUT> se debe ajustar en <IN>. Seleccione la señal de salida que desea bloquear en la señal de referencia de entrada en el menú principal → [OTHER FUNCTIONS] → [GL PHASE] (solo en 1080i, 1080P y 720P).

Ajuste la fase horizontal de la señal de referencia y la señal de salida en el menú principal → [OTHER FUNCTIONS] → [H PHASE].

NOTA

- La subportadora de la señal compuesta de la cámara no está bloqueada en la subportadora de la señal de referencia.

## Estado de salida

El estado de salida cambia como sigue según la selección de la señal de referencia externa y el ajuste del bloqueo de generador.

Ajuste [GL PHASE] en el menú principal → [OTHER FUNCTIONS].

Selección de señal de referencia externa | Ajuste del bloqueo de generador | Estado de la señal de salida (relación de fase con la señal de referencia externa)
--- | --- | ---
Modo del sistema | Señal de entrada | [GL PHASE]
1080i/1080P | HD-Y | [HD SDI] | La salida HD SDI coincide con la señal de entrada HD-Y. La salida de convertidor descendente tiene un retraso de aproximadamente 90 H de la señal de entrada HD-Y.
[COMPOSITE] | La salida de convertidor descendente coincide con la señal de entrada HD-Y. La salida HD SDI tiene un avance de aproximadamente 90 H de la señal de entrada HD-Y.
Compuesta | [HD SDI] | La salida HD SDI coincide con la señal de entrada compuesta. La salida de convertidor descendente tiene un retardo de aproximadamente 90 H respecto a la señal de entrada compuesta.
[COMPOSITE] | La salida de convertidor descendente coincide con la señal de entrada compuesta. La salida HD SDI tiene un avance de aproximadamente 90 H respecto a la señal de entrada compuesta.
1080/23,98PsF | HD-Y | [HD SDI] | La salida HD SDI coincide con la señal de entrada HD-Y.
720P | HD-Y | [HD SDI] | La salida HD SDI coincide con la señal de entrada HD-Y. La salida de convertidor descendente tiene un retardo de aproximadamente 120 H respecto a la señal de entrada HD-Y.
[COMPOSITE] | La salida de convertidor descendente coincide con la señal de entrada HD-Y. La salida HD SDI tiene un avance de aproximadamente 120 H respecto a la señal de entrada HD-Y.
Compuesta | [HD SDI] | La salida HD SDI coincide con la señal de entrada compuesta. La salida de convertidor descendente tiene un retardo de aproximadamente 120 H respecto a la señal de entrada compuesta.
[COMPOSITE] | La salida de convertidor descendente coincide con la señal de entrada compuesta. La salida HD SDI tiene un avance de aproximadamente 120 H respecto a la señal de entrada compuesta.
480i/576i | Compuesta | — | La salida SD SDI coincide con la señal de entrada compuesta. La salida compuesta coincide con la señal de entrada compuesta.
HD-Y | — | La salida SD SDI no está bloqueada en la señal de entrada HD-Y. La salida compuesta no está bloqueada en la señal de entrada HD-Y.

NOTA

- En el modo de sistema de 1080P o 720P, se aplica un genlock a la señal de vídeo cuando se recibe la señal HD-Y. En este caso, el código de tiempo puede desplazarse un fotograma.

- La salida del convertidor descendente se refiere a la salida de los terminales <GENLOCK IN/VIDEO OUT> y <SDI OUT>.

Inicio de la página