- Arriba
- Conexión de red
- Conexión a la red

# Conexión a la red

La cámara se puede conectar a la red a través de una LAN inalámbrica, LAN con cable o 4G/LTE.

Además, la conexión de la red de alta velocidad es posible cuando se conecta el dispositivo de unión a la LAN inalámbrica o la LAN por cable.

Para obtener más información sobre los módulos inalámbricos y el dispositivo de unión que pueden conectarse, consulte la página web del servicio de asistencia:

https://pro-av.panasonic.net/

Para utilizar la red LAN inalámbrica, conecte AJ-WM30/AJ-WM50 (opcional) al terminal <USB2.0 HOST>.

Para utilizar una red LAN con cable, conecte un cable LAN al terminal <LAN> del lado posterior.

Para utilizar 4G/LTE, conecte un módem USB compatible con el terminal <USB2.0 HOST>.

IEEE802.11g/n

100BASE-TX/10BASE-T

Funciones disponibles
Entorno operativo
Inicio de la página