- Arriba
- Preparación
- Carga de la batería integrada

# Carga de la batería integrada

La batería integrada mantiene la fecha/hora establecida en la cámara.

La batería integrada se ha consumido cuando aparece [BACKUP BATT EMPTY] en el visor o el monitor LCD durante aproximadamente cinco segundos en que el interruptor de alimentación se establece en <ON>.

Siga el procedimiento indicado a continuación para cargar la batería integrada.

Asegúrese de que el interruptor de alimentación se encuentre en la posición <OFF>.

Conecte el adaptador de CA a la cámara.

Para obtener más detalles acerca de la conexión del adaptador de CA, consulte “Utilización del adaptador de CA”.

Deje la cámara durante aproximadamente cuatro horas.

La batería incorporada se cargará.

Una vez completada la carga, ajuste la fecha y la hora y compruebe el código de tiempo. Si aparece [SET DATE AND TIME] en el visor o el monitor LCD, ajuste la fecha/hora del reloj interno. (Ajuste de la fecha/hora en el reloj interno)

Establezca el interruptor de alimentación en <ON> y verifique que [BACKUP BATT EMPTY] no se muestra en la pantalla del visor.

Si [BACKUP BATT EMPTY] continúa visualizándose después de la carga, deberá sustituir la batería integrada. Póngase en contacto con su proveedor.

Inicio de la página