- Arriba
- Operaciones del menú
- Lista del menú
- [AUDIO SETUP]

# [AUDIO SETUP]

Configure los ajustes relacionados con la entrada/salida de audio.

Elemento | Descripción de los ajustes
--- | ---
[INPUT SETTING] | [INT MIC] | Activa/desactiva el micrófono incorporado y selecciona la direccionalidad. [STEREO]: graba audio desde dos direcciones desde el frente mediante el micrófono estéreo. [MONO]: este modo graba audio más nítido desde la parte frontal mediante la mejora de la direccionalidad hacia delante como un micrófono de cañón. El audio grabado desde la izquierda y la derecha es el mismo. [OFF]: desactiva el audio del micrófono estéreo incorporado. Configuración de fábrica: [STEREO]
| [INPUT1 MIC LEVEL] | Ajusta el nivel de un micrófono externo conectado al terminal <AUDIO INPUT 1>. Activado únicamente cuando hay un micrófono conectado. [−40dB], [−50dB], [−60dB] Configuración de fábrica: [−50dB]
| [INPUT2 MIC LEVEL] | Ajusta el nivel de un micrófono externo conectado al terminal <AUDIO INPUT 2>. Activado únicamente cuando hay un micrófono conectado. [−40dB], [−50dB], [−60dB] Configuración de fábrica: [−50dB]
| [INPUT1 LINE LEVEL] | Ajusta el nivel de una entrada de línea externa a conectar al terminal <AUDIO INPUT 1>. Activado únicamente para dispositivos conectados externamente. [4dB], [0dB] Configuración de fábrica: [0dB]
| [INPUT2 LINE LEVEL] | Ajusta el nivel de una entrada de línea externa a conectar al terminal <AUDIO INPUT 2>. Activado únicamente para dispositivos conectados externamente. [4dB], [0dB] Configuración de fábrica: [0dB]
[RECORDING CH SETTING] | [FRONT VR SELECT] | Establece la asignación al dial <F.AUDIO LEVEL>. Activado cuando el ajuste es distinto de <AUTO>. Es posible establecer un ajuste de [0dB] a [−]. [CH1], [CH2], [CH3], [CH4], [CH1/CH2], [CH3/CH4], [ALL], [OFF] Configuración de fábrica: [OFF]
| [AUTO LEVEL CH3] | Selecciona el método de ajuste del nivel para el canal de audio 3. [ON]: establece el modo para ajustarlo automáticamente. El limitador no funciona. [OFF]: el nivel de audio sigue el valor correspondiente a [LEVEL CONTROL CH3]. Configuración de fábrica: [ON]
| [AUTO LEVEL CH4] | Selecciona el método de ajuste del nivel para el canal de audio 4. [ON]: establece el modo para ajustarlo automáticamente. El limitador no funciona. [OFF]: el nivel de audio sigue el valor correspondiente a [LEVEL CONTROL CH4]. Configuración de fábrica: [ON]
| [LEVEL CONTROL CH3] | Puede ajustarse manualmente con este elemento cuando el ajuste automático del nivel del canal de audio 3 se encuentra ajustado en [OFF]. [0]…[100] Configuración de fábrica: [70]
| [LEVEL CONTROL CH4] | Puede ajustarse manualmente con este elemento cuando el ajuste automático del nivel del canal de audio 4 se encuentra ajustado en [OFF]. [0]…[100] Configuración de fábrica: [70]
| [MIC LOWCUT CH1] | Activa/desactiva el filtro de corte bajo del canal de audio 1. [ON], [OFF] Configuración de fábrica: [OFF]
| [MIC LOWCUT CH2] | Activa/desactiva el filtro de corte bajo del canal de audio 2. [ON], [OFF] Configuración de fábrica: [OFF]
| [MIC LOWCUT CH3] | Activa/desactiva el filtro de corte bajo del canal de audio 3. [ON], [OFF] Configuración de fábrica: [OFF]
| [MIC LOWCUT CH4] | Activa/desactiva el filtro de corte bajo del canal de audio 4. [ON], [OFF] Configuración de fábrica: [OFF]
| [LIMITER CH1] | Activa/desactiva el limitador del canal de audio 1. [ON], [OFF] Configuración de fábrica: [OFF]
| [LIMITER CH2] | Activa/desactiva el limitador del canal de audio 2. [ON], [OFF] Configuración de fábrica: [OFF]
| [LIMITER CH3] | Activa/desactiva el limitador del canal de audio 3. [ON], [OFF] Configuración de fábrica: [OFF]
| [LIMITER CH4] | Activa/desactiva el limitador del canal de audio 4. [ON], [OFF] Configuración de fábrica: [OFF]
| [HEADROOM] | Establece el espacio (nivel estándar). [12dB], [18dB], [20dB]
[OUTPUT SETTING] | [AUDIO OUT] | Establece la salida de la señal de audio desde el terminal <AUDIO OUT>, el terminal de los auriculares, el terminal <HDMI OUT> y el altavoz incorporado. [CH1/2], [CH1], [CH2], [CH3/4], [CH3], [CH4] Configuración de fábrica: [CH1/2]
| [TEST TONE] | Emite una señal de tono de 1 kHz de nivel nominal en función del nivel de referencia. El nivel estándar varía en función del ajuste de [HEADROOM]. [ON], [OFF] Configuración de fábrica: [ON]

Inicio de la página