- Arriba
- Filmación
- Grabación de doble códec
- Grabación en la tarjeta de memoria SD

# Grabación en la tarjeta de memoria SD

Para grabar los datos proxy, utilice tarjetas de memoria SD, SDHC o SDXC con una indicación declass2 o superior.

Si el formato de grabación de los datos proxy es [SHQ 2CH MOV] o [AVC-G6 2CH MOV], use una tarjeta de class4 o superior.

Para la información más reciente no incluida en estas instrucciones de funcionamiento, consulte al servicio de asistencia de la página web siguiente.

https://pro-av.panasonic.net/

Al grabar los datos proxy en una tarjeta de memoria SD, formatee siempre la tarjeta utilizando la cámara.

## Comprobación de la tarjeta de memoria SD

Introduzca la tarjeta de memoria SD en la cámara.

Seleccione el menú principal → [CARD FUNCTIONS] → [SD CARD PROPERTY].

- El estado del formato se visualiza en [SD STANDARD].

  Si [NOT SUPPORTED] es visualizado, formatee la tarjeta con la cámara.

- En el elemento [PROXY REM], compruebe el tiempo de grabación restante de los datos proxy.

  La capacidad restante de la tarjeta de memoria SD visualizada ([PROXY REM]) indica la grabación proxy restante, sin embargo podría diferir del espacio disponible real. Si se repiten grabaciones breves, el tiempo de grabación disponible podría reducirse significativamente en comparación con el espacio disponible. Cuando la capacidad restante exceda 999 min, [999min] será visualizado.

  Si el proxy no es grabado en la tarjeta de memoria SD, el tiempo restante no es visualizado.

- En el elemento [NUMBER OF CLIPS], compruebe el número de clips grabados en la tarjeta de memoria SD.

  Si el número de clips excede de 1000, no se pueden grabar datos proxy adicionales en la tarjeta de memoria SD incluso si hay capacidad disponible.

- Las marcas de toma y los memos de texto no pueden ser añadidos a los clips de la tarjeta de memoria SD.

- Borrar los clips grabados en la tarjeta P2 en la pantalla de miniaturas no borra los datos proxy grabados en la tarjeta de memoria SD.

NOTA

- Durante la grabación en la tarjeta de memoria SD, la capacidad restante puede comprobarse con la comprobación del modo de la pantalla del visor.

- Si los datos del poder no se pueden grabar SD a la tarjeta de memoria, incluso cuando se establece el menú principal → [RECORDING SETUP] → [DUAL CODEC SETTING] → [CODEC USAGE] → [PROXY REC(P2&SD)], [SD WR ERR] se muestra. En este caso, compruebe la tarjeta de memoria SD. Para obtener más detalles, consulte “Visualizaciones de error acerca de las grabaciones de datos proxy”.

- Los datos borrados como resultado del formateo no pueden restaurarse. Compruebe siempre los datos antes de formatear.

## Formateo de tarjetas de memoria SD

Introduzca la tarjeta de memoria SD en la cámara.

Seleccione [YES] en el menú principal → [CARD FUNCTIONS] → [FORMAT SD CARD].

Con ello completa el formateo de la tarjeta de memoria SD.

## Tiempo de grabación de los datos proxy (aproximado)

Modo de grabación | Velocidad de grabación total | Tiempo de grabación (por 1 GB)
--- | --- | ---
[AVC-G6 2CH MOV] | Aprox. 6 Mbps | Aprox. 13 min
[SHQ 2CH MOV] | Aprox. 5060 kbps | Aprox. 25 min
[HQ 2CH MOV] | Aprox. 1650 kbps | Aprox. 78 min
[LOW 2CH MOV] | Aprox. 950 kbps | Aprox. 135 min

(Estos son valores de referencia para la grabación continua con los productos Panasonic. El tiempo de grabación podría diferir dependiendo de la escena o del número de clips)

Inicio de la página