- Arriba
- Operaciones del menú
- Lista del menú
- [AUTO SW]

# [AUTO SW]

Configure los ajustes relacionados con el modo automático.

Las funciones de iris automático, control de ganancia automático, seguimiento automático del balance de blancos y enfoque automático se pueden ajustar por separado.

Estos elementos del menú no pueden establecerse cuando se visualiza la pantalla de miniaturas.

Elemento | Descripción de los ajustes
--- | ---
[A.IRIS] | Activa/desactiva el control de iris automático. [ON]: lleva a cabo la operación de control de iris automático cuando se encuentra en el modo automático. El botón <IRIS> no funciona. [OFF]: El funcionamiento de control auto del iris no se realiza durante modo automático. Activa el control de iris seleccionado mediante el botón <IRIS>. Configuración de fábrica: [ON]
[AGC] | Ajusta las operaciones de control de ganancia automático cuando se encuentra seleccionado [ON] en [A.IRIS]. [ON]: lleva a cabo la operación de la función [AGC] que ajusta automáticamente la ganancia de la cámara cuando se encuentra en modo automático. [OFF]: no lleva a cabo la operación de la función [AGC] que ajusta la ganancia de la cámara automáticamente cuando se encuentra en modo automático. Configuración de fábrica: [ON]
[AGC LIMIT] | Establece el valor de ganancia máximo durante la operación [AGC]. [3dB], [6dB], [12dB], [18dB] Configuración de fábrica: [6dB]
[AGC POINT] | Establece el valor F para alternar el control a [AGC] de iris automático durante la operación [AGC]. [F4.0], [F5.6] Configuración de fábrica: [F4.0]
[A.SHUTTER] | Ajusta las operaciones de control de obturador automático cuando se encuentra seleccionado [ON] en [A.IRIS]. [ON]: lleva a cabo la operación de obturador automático cuando se encuentra en el modo automático. [OFF]: no lleva a cabo la operación de obturador automático cuando se encuentra en el modo automático. Configuración de fábrica: [ON]
[A.SHUTTER LIMIT] | Establece el valor de obturador máximo durante la operación [A.SHUTTER]. [1/100], [1/120], [1/250] Configuración de fábrica: [1/250]
[A.SHUTTER POINT] | Establece el valor F para alternar el control del iris automático a [A.SHUTTER] durante la operación [A.SHUTTER]. [F8.0], [F9.6] Configuración de fábrica: [F8.0]
[ATW] | Establece las operaciones de la función de seguimiento automático del balance de blancos. [ON]: activa la función de seguimiento automático del balance de blancos cuando se encuentra en el modo automático. La función [ATW] no se puede activar y desactivar mediante el interruptor <WHITE BAL> ni los botones USER. No obstante, si [ATW LOCK] está asignado al botón USER, el valor del balance de blancos puede fijarse mediante el botón USER. [OFF]: el funcionamiento de la función [ATW] no se realiza en modo automático. Lleva a cabo la operación de la función de balance de blancos seleccionada mediante el interruptor <WHITE BAL>. Configuración de fábrica: [ON]
[AF] | Establece la operación del enfoque automático. [ON]: lleva a cabo la operación de enfoque automático cuando se encuentra en el modo automático. El interruptor <FOCUS> no funciona. [OFF]: no lleva a cabo la operación de enfoque automático cuando se encuentra en el modo automático. Activa la función de enfoque seleccionada mediante el interruptor <FOCUS>. Configuración de fábrica: [ON]

Inicio de la página