- Arriba
- Conexión de red
- Función de red
- Establecimiento de la conexión con la aplicación P2 ROP

# Establecimiento de la conexión con la aplicación P2 ROP

Con la aplicación P2 ROP ejecutada en un iPad conectado a la cámara mediante LAN inalámbrica, puede controlar de forma remota algunas funciones.

Para conectar un iPad a la cámara mediante LAN inalámbrica, configure los ajustes del procedimiento siguiente.

## Ajuste de la red en la cámara

Configure la LAN inalámbrica.

Consulte los pasos 1 a 3 en “Modo [DIRECT]” para configurar el ajuste.

Establezca la función de control remoto.

Establezca el menú principal → [NETWORK SETUP] → [NETWORK FUNC] → [HTTP SERVER] en [BROWSE (+CTRL)].

Establezca el menú principal → [NETWORK SETUP] → [NETWORK FUNC] → [IP REMOTE] en [ENABLE].

Establezca cada elemento en el menú principal → [NETWORK SETUP] → [NETWORK FUNC] → [USER ACCOUNT].

[USER NAME]: establece el nombre de la cuenta del usuario. (Configuración de fábrica: [guest])

[PASSWORD]: configura la contraseña. (Configuración de fábrica: [p2guest]) Introduzca un máximo de 31 caracteres para el nombre de la cuenta de usuario, y entre 6 y 15 caracteres para la contraseña.

## Ajuste iPad

Consulte el archivo de ayuda de la aplicación P2 ROP.

NOTA

- Para conectar un iPad a la cámara mediante una LAN inalámbrica, se requiere la siguiente información de la cámara.

  - Nombre de la cuenta de usuario

  - Contraseña

  - Dirección IP (cuando el menú principal de la cámara → [NETWORK SETUP] → [WIRELESS PROPERTY] → [DHCP SERVER] se ajusta en [ENABLE], la dirección IP no tiene que configurarse)

Inicio de la página