- Arriba
- Filmación
- Ajustes ajustables durante la filmación
- Ganancia

# Ganancia

Si la pantalla de la videocámara está oscura, aumente la ganancia para aumentar el brillo de la pantalla.

Cambie al modo manual mediante el interruptor <AUTO/MANUAL>. (Filmación)

Cambie la ganancia mediante el interruptor <GAIN>.

<L>: normalmente ajustado en esta posición. (El ajuste predeterminado es 0 dB)

<M>: aumenta la ganancia del amp. de la imagen de la cámara. (El ajuste de fábrica es 6 dB)

<H>: aumenta la ganancia del amp. de la imagen de la cámara. (El ajuste de fábrica es 12 dB)

Los valores de ganancia de <L>, <M> y <H> se pueden cambiar en el menú principal → [SW MODE] → [LOW GAIN], [MID GAIN] y [HIGH GAIN]. ([SW MODE])

En el modo automático, mediante la selección de [ON] en el menú principal → [AUTO SW] → [AGC] ajustará la cámara en ganancia automática independientemente de la posición del interruptor <GAIN>. ([AGC])

NOTA

- Cuando [NORMAL] está seleccionado desde el menú principal → [SYSTEM MODE] → [SHOOTING MODE], el ajuste de −3 dB no funciona.

Inicio de la página