- Arriba
- Filmación
- Funciones de grabación especiales
- Grabación de un clip

# Grabación de un clip

Puede registrar una grabación única (desde el inicio a la detención de la grabación) no como un clip, sino como un clip que integra varias grabaciones.

Inicio de la grabación

Inicio de la grabación

Inicio de la grabación

Primera grabación

Segunda grabación

Nª grabación

Detención de la grabación

Detención de la grabación

Detención de la grabación

Grupo de clips vinculados

Es posible vincular un máximo de 99 grabaciones. Una vez finalizada de 99ª grabación, la vinculación de clips finaliza automáticamente y la siguiente lectura será un clip nuevo.

Ajuste [ON] en el menú principal → [RECORDING SETUP] → [ONE CLIP REC].

Cuando se selecciona el modo de grabación de un clip, se visualiza [1-CLIP].

Pulse el botón GRABACIÓN.

Se inicia la primera grabación y se muestra [START 1CLIP].

A partir de ahí, cada vez que la grabación se lleva a cabo los clips se vinculan automáticamente, haciendo que un solo grupo esté compuesto por un máximo de 99 grabaciones.

## Grabación como un nuevo clip

Si desea dividir el clip como un nuevo clip, acabe de vincular los clips mediante una de las siguientes operaciones.

- Mantenga pulsado el botón <> durante aproximadamente dos segundos mientras la grabación se encuentra en pausa. (Con la grabación en pausa)

- Mantenga pulsado el botón GRABACIÓN durante aproximadamente dos segundos durante la grabación para finalizar esta. (Durante la grabación.)

Mediante la realización de estas operaciones, finaliza la vinculación de clips y se visualiza [END 1-CLIP]. Durante la siguiente grabación, se iniciará un nuevo clip independiente.

NOTA

- En los siguientes casos, la cámara finaliza la vinculación de clips y efectúa la grabación como un clip nuevo.

  - Cuando se desactiva la alimentación

  - Cuando se graba en una tarjeta P2 inmediatamente antes de retirarla

  - Cuando se formatea la tarjeta P2 o se eliminan los clips (cunado el clip vinculado original ya no existe)

- Cuando se visualiza el menú y las miniaturas, la vinculación de clips no se podrá finalizar aunque mantenga pulsado el botón <> durante aproximadamente dos segundos o más.

## Finalización del modo de grabación de un clip

Ajuste [OFF] en el menú principal → [RECORDING SETUP] → [ONE CLIP REC].

## Colocación en cola de partes vinculadas de clips

Cada vez que se inicia una grabación, se añade una nota de texto automáticamente a la posición de inicio de la grabación para que pueda colocarla en cola al efectuar la reproducción. También puede consultar la miniatura de su posición.

Para añadir automáticamente una nota de texto al punto de inicio de la grabación, ajuste [ON] en el menú principal → [RECORDING SETUP] → [START TEXT MEMO].

Para visualizar o reproducir el punto del memo de texto añadido, seleccione [TEXT MEMO CLIPS] en el menú principal → [CLIP] → [REPOSITION] y coloque el cursor en el clip de destino.

Para obtener más detalles, consulte “Reproducción desde la posición del memo de texto”.

Para colocar en cola la posición de la nota de texto durante la reproducción, ajuste [CLIP&TEXT MEMO] en el menú principal → [OTHER FUNCTIONS] → [SEEK POS SEL] y pulse <>/<> mientras la reproducción esté en pausa.

## Grabación proxy en el modo de grabación de un clip

Puede llevar a cabo la grabación proxy en el modo de grabación de un clip.

Los datos de proxy del grupo también se pueden combinar como el mismo tipo de clip vinculado para que pueda manejarlo como un único clip mediante el P2 Viewer Plus, etc.

No obstante, cuando grabe datos proxy en una tarjeta de memoria SD, tenga cuidado con los siguientes puntos.

- Cuando retire la tarjeta de memoria SD y la vuelva a colocar mientras efectúa vinculaciones de clips de manera continua, la grabación de proxy no se llevará a cabo en la tarjeta de memoria SD hasta que se vinculen los clips posteriores. Úsela tras asegurarse de que hay espacio disponible y un número de archivos suficientes (puede grabarse un máximo de 1000 clips).

- Si continúa con la grabación proxy tras volver a colocar la tarjeta de memoria SD a mitad del proceso, lleve a cabo la siguiente operación.

  - Pulse el botón <> durante aproximadamente dos segundos para finalizar la vinculación e inicie la grabación como un clip nuevo.

- Los datos proxy de la tarjeta de memoria SD cuya grabación fue interrumpida no se reconocen como datos proxy para el clip grabado en la tarjeta P2 y continuarán siendo incompletos.

## Cuando se utiliza el modo de grabación de un clip

- Con las funciones de grabación de intervalos, grabación de una toma, grabación de bucle y grabación de velocidad de fotogramas variable seleccionadas, no funcionará.

- Mientras continúa con la vinculación de clips, las operaciones del menú y de las miniaturas están sujetas a las siguientes restricciones. Pueden utilizarse tras pulsar el botón <> de manera continua durante aproximadamente dos segundos y finalizando la vinculación de clips.

  - No se pueden cambiar los siguientes elementos del menú.

    [LINE&FREQ], [REC FORMAT], [CAMERA MODE], [AUDIO SMPL RES], [ASPECT CONV], [SCAN REVERSE]

  - Puede cambiar la función de grabación de velocidad de fotogramas variable a [ON] en el menú principal → [SCENE FILE] → [VFR], incluso mientras vincula clips de manera continua. En este caso, la vinculación de clips finaliza y las grabaciones posteriores se convierten en clips independientes cada vez.

  - Durante la lectura/exportación a la tarjeta de memoria SD y durante la lectura de archivos de ajuste, no se pueden ejecutar los siguientes elementos del menú.

    Menú principal → [SCENE FILE] → [LOAD/SAVE/INITIALIZE]

    Todos los elementos del menú principal → [CARD FUNCTIONS]

    Menú principal → [OTHER FUNCTIONS] → [USER FILE]

    Menú principal → [OTHER FUNCTIONS] → [USER FILE] → [INITIALIZE]

    Menú principal → [OTHER FUNCTIONS] → [MENU INITIALIZE]

  - Los siguientes elementos de miniaturas no se pueden seleccionar ni utilizar.

    Menú principal → [CLIP] → [COPY]

- Para poder vincular clips en la siguiente grabación, es posible que el tiempo de procesamiento necesario para finalizar la grabación tarde ligeramente más que la grabación estándar.

- Durante la reproducción, el procesamiento del desvanecimiento del audio no vinculado no se llevará a cabo en el momento de la vinculación de las grabaciones dentro de los clips.

- Al editar un clip con un número elevado de vinculaciones mediante un software de edición no lineal, etc., es posible que el software no funcione correctamente en función del tipo de software.

- Consulte la servicio de asistencia en la siguiente página web para obtener la información más actualizada acerca del software cuya operabilidad se ha confirmado.

  https://pro-av.panasonic.net/

Inicio de la página