- Arriba
- Filmación
- Ajuste de los datos de tiempo
- Conexión y ajuste del bloqueo del generador y de la entrada/salida del código de tiempo

# Conexión y ajuste del bloqueo del generador y de la entrada/salida del código de tiempo

La relación de la conexión y los ajustes entre el bloqueo del generador y el la entrada/salida del código de tiempo se muestra en la tabla.

Cuando la entrada del bloqueo del generador y la fase de salida de la cámara coinciden, se muestra ✓, y cuando no coinciden, se muestra ×.

#### Cuando el formato de grabación de la cámara es 1080P, 1080i

Condiciones de uso de la cámara | La imagen y las señales estándar se suministran externamente | SDI | VIDEO | SDI | VIDEO
Entrada del bloqueo del generador | 1080i | SD (480i/576i)
Ajustes de la cámara | [GL PHASE] | [HD SDI] | [COMPOSITE] | [HD SDI] | [COMPOSITE]
Entrada del bloqueo del generador y fase de salida de la cámara | Salida SDI (HD) | ✓ | Avance de 90H | ✓ | Avance de 90H
Salida de vídeo y salida SDI (SD) | Retardo de 90H | ✓ | Retardo de 90H | ✓
Salida de código de tiempo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓

#### Cuando el formato de grabación de la cámara es 1080/23,98PsF

Condiciones de uso de la cámara | La imagen y las señales estándar se suministran externamente | SDI
Entrada del bloqueo del generador | 1080/23,98PsF
Ajustes de la cámara | [GL PHASE] | [HD SDI]
Entrada del bloqueo del generador y fase de salida de la cámara | Salida SDI (HD) | ✓
Salida de vídeo y salida SDI (SD) | ×
Salida de código de tiempo | ✓

#### Cuando el formato de grabación de la cámara es 720P

Condiciones de uso de la cámara | La imagen y las señales estándar se suministran externamente | SDI | VIDEO | SDI | VIDEO
Entrada del bloqueo del generador | 720P | SD (480i/576i)
Ajustes de la cámara | [GL PHASE] | [HD SDI] | [COMPOSITE] | [HD SDI] | [COMPOSITE]
Entrada del bloqueo del generador y fase de salida de la cámara | Salida SDI (HD) | ✓ | Avance de 120H | ✓ | Avance de 120H
Salida de vídeo y salida SDI (SD) | Retardo de 120H | ✓ | Retardo de 120H | ✓
Salida de código de tiempo | × | × | ✓ | ✓

#### Cuando el formato de grabación de la cámara es 480i/576i

Condiciones de uso de la cámara | La imagen y las señales estándar se suministran externamente | SDI | VIDEO
Entrada del bloqueo del generador | SD (480i/576i)
Ajustes de la cámara | [GL PHASE] | Inhabilitado
Entrada del bloqueo del generador y fase de salida de la cámara | Salida SDI (HD) | Ninguno
Salida de vídeo y salida SDI (SD) | ✓
Salida de código de tiempo | ✓

Inicio de la página