- Arriba
- Reproducción
- Operaciones de miniaturas
- Propiedades

# Propiedades

Las propiedades del clip y el estado de la tarjeta P2 son visualizados.

Es posible editar y rescribir metadatos del clip grabados mientras se visualizan las propiedades del clip.

## Propiedades del clip

Seleccione [CLIP PROPERTY] en el menú principal → [CLIP] → [PROPERTY].

1. Información sobre el clip

   Visualiza los indicadores añadidos al clip y el número de memos de texto añadidos.

   La marca se visualizará si la tarjeta P2 donde el clip está grabado -se protege la tarjeta en la cual se registra el clip.

2. Número de clip

   NOTA

   - Para los clips que no pueden reproducirse, el número es visualizado en rojo.

3. Miniaturas

4. Información sobre el clip

   Visualiza información detallada acerca del clip.

   [CLIP NAME] | Visualiza nombres de clip.
   [START TC] | Visualiza el valor del código de tiempo al inicio de la grabación.
   [START UB] | Visualice el valor de los bits de usuario al inicio de la grabación.
   [DATE] | Visualiza la fecha de grabación.
   [TIME] | Visualiza la hora al inicio de la grabación.
   [DURATION] | Visualiza la duración temporal del clip.
   [V_FORMAT] | Muestra el formato de grabación del clip.
   [FRAME RATE] | Visualiza la velocidad de fotogramas para la reproducción.
   [REC RATE] | Visualiza la velocidad de fotogramas de grabación. Para los clips grabados con los dispositivos compatibles de velocidad de fotogramas variable, se visualiza la velocidad de fotogramas durante la filmación.

5. Metadatos del clip

   Se visualizan los elementos para referirse a las propiedades del clip (metadatos del clip).

   Para más detalles, consulte “Configuración de metadatos del clip”.

## Modificación de los metadatos del clip grabados

Figura 1

Figura 2

Visualice la ventana de detalles de los metadatos del clip que desea modificar en la pantalla de propiedades del clip.

Coloque el cursor en el elemento a modificar mediante el mando de control. (Figura 1)

Los elementos de los metadatos con los botones en gris en el fondo se pueden modificar.

Pulse el mando de control.

La información sobre la operación del teclado es la misma que “Comprobación y modificación de los metadatos cargados”.

- La ventana de entrada (teclado suave) para la modificación de metadatos se visualiza. (Figura 2)

- Introduzca los caracteres con el teclado para modificar los metadatos.

Pulse el botón [OK] en el teclado.

Los metadatos modificados son escritos en el clip y la pantalla regresa a la ventana de detalles de metadatos.

NOTA

- Para borrar cada elemento de [LOCATION] (datos de ubicación de disparo) de [SHOOT], el elemento no puede borrarse individualmente. Ajustando el elemento [ALTITUDE] a vacío, eliminará colectivamente los otros elementos, [LONGITUDE] y [LATITUDE].

- Los metadatos de los clips con (indicador de clip incompleto) no se pueden reparar. La reparación de los metadatos de los clips grabados en varias tarjetas P2 se debe realizar después de introducir todas las tarjetas P2.

- Cualquier [MEMO] con 101 caracteres o más no podrá ser modificado.

## Visualización del estado de la tarjeta P2

#### Ajustes de la visualización del estado de la tarjeta P2

Puede seleccionar la visualización del estado de la tarjeta P2 para la capacidad restante o la capacidad utilizada de la tarjeta P2.

Figura 1

Pulse el botón <THUMBNAIL>.

Aparece en la pantalla del visor la pantalla de miniaturas.

Seleccione [REMAIN] (capacidad restante) o [USED] (capacidad usada) en el menú principal → [CLIP] → [PROPERTY] → [REMAIN SETUP]. (Figura 1)

#### Elementos de la visualización del estado de la tarjeta P2

[REMAIN] | Visualiza la capacidad restante en la tarjeta P2 como la visualización del estado de tarjeta P2. (Ajuste predeterminado)
[USED] | Visualiza la capacidad de memoria utilizada en la tarjeta P2 como la visualización del estado de tarjeta P2.

### Contenidos de los ajustes de visualización del estado de la tarjeta P2

Seleccione [CARD STATUS] en el menú principal → [CLIP] → [PROPERTY].

#### Al seleccionar [REMAIN]

#### Al seleccionar [USED]

Figura 1

1. Marca de protección contra escritura

   La marca aparece cuando la tarjeta P2 está protegida contra escritura.

2. Estado de la tarjeta P2 (capacidad restante)

   La capacidad de memoria restante de la tarjeta P2 se muestra a modo de gráfico de barras y porcentaje. El indicador gráfico de barras se mueve hacia la izquierda mientras la capacidad restante disminuye.

   Las siguientes visualizaciones también podrían aparecer, dependiendo del estado de la tarjeta.

   [FORMAT ERROR!] | Se introduce una tarjeta P2 no formateada.
   [NOT SUPPORTED!] | Se introduce una tarjeta no compatible.
   [NO CARD] | No hay ninguna tarjeta P2 introducida.
   [AUTH NG CARD] | Indica que la tarjeta es una tarjeta de memoria microP2 que no puede autenticar una contraseña CPS.

   Utilice el mando de control para colocar el cursor en la tarjeta P2 en la que se encuentran guardados los datos a los que desea acceder y pulse el mando de control para visualizar información detallada acerca de la tarjeta P2. Puede comprobarse información específica como el número de serie. (Figura 1)

   Cuando se alcanza el número máximo de clips que se pueden grabar en la tarjeta P2, se visualiza [OVER MAX NUMBER CLIPS] en la información detallada de la tarjeta P2 para mostrar que se ha alcanzado el límite superior.

3. Marca de advertencia de la tarjeta

   Cuando las tarjetas P2 están en el siguiente estado, se visualiza la marca .

   [RUN DOWN CARD] | El número máximo de sobrescrituras de la tarjeta P2 ha sido excedido.
   [DIR ENTRY NG] | La estructura del directorio en la tarjeta P2 no es compatible.

   La advertencia se puede comprobar en la información detallada de la tarjeta P2 en “Estado de la tarjeta P2 (capacidad restante)”.

4. Capacidad restante de la memoria total de la ranura (o capacidad usada)

   Esto muestra la capacidad de memoria restante total (o la capacidad usada) de las tres ranuras.

   El espacio disponible de una tarjeta P2 protegida contra escritura no se incluye en el espacio disponible total.

5. Capacidad restante (o capacidad utilizada)/capacidad total de la tarjeta P2

   Visualiza la capacidad restante (o capacidad usada)/capacidad total de la tarjeta P2. Ya que solo se visualizan las cifras en minutos, la capacidad de memoria restante (o capacidad usada) de cada tarjeta P2 podría no coincidir la capacidad total.

## Ajuste de la contraseña CPS

Para ajustar una contraseña CPS, cargue la contraseña desde la tarjeta de memoria SD o utilice el menú de la cámara para introducir la contraseña.

Solo puede establecerse una contraseña CPS en la cámara. Si se vuelve a cargar la contraseña CPS, se sobrescribirá la contraseña guardada previamente.

### Carga de la contraseña CPS desde la tarjeta de memoria SD

Descargue e instale el P2 Viewer Plus más reciente en un ordenador.

Con P2 Viewer Plus, genere una contraseña CPS y escríbala en la tarjeta de memoria SD.

Cargue el archivo de contraseña CPS.

Encienda la cámara, e inserte la tarjeta de memoria SD en la ranura para tarjeta SD.

Abra la pantalla de miniaturas y seleccione [LOAD] en el menú principal → [CLIP] → [PROPERTY] → [CPS PASSWORD].

Se visualiza la lista de archivos de contraseña.

Seleccione el archivo que se utilizará y pulse el mando de control.

- Cuando se haya cargado la contraseña CPS correctamente, se visualiza el mensaje [LOADING PASSWORD COMPLETED!].

- Cuando la contraseña CPS no se carga correctamente, se visualiza un mensaje de advertencia. Para obtener una explicación de las advertencias, consulte “Sistema de advertencia”.

NOTA

- El archivo de la contraseña CPS generado en la tarjeta de memoria SD está cifrado. Si ya no se utiliza, formatee la tarjeta de memoria SD para la gestión de riesgos de seguridad.

### Ajuste de la contraseña CPS mediante el menú de la cámara

Abra la pantalla de miniaturas y seleccione [SET] en el menú principal → [CLIP] → [PROPERTY] → [CPS PASSWORD].

Se visualiza el teclado del software para introducir la contraseña CPS.

Introduzca la contraseña CPS con el teclado.

Introduzca [PASSWORD] y [RETRY PASSWORD] para la verificación, y seleccione [OK] para establecer la contraseña CPS.

- Cuando se haya introducido la contraseña CPS correctamente, se visualizará el mensaje [SETTING PASSWORD COMPLETED!].

- Cuando no se haya introducido la contraseña CPS correctamente, se visualiza el mensaje de advertencia. Para la descripción de las advertencias, consulte “Durante las miniaturas y el funcionamiento del menú”.

NOTA

- Pueden introducirse hasta 16 caracteres.

- La contraseña introducida no se puede visualizar en el dispositivo. No olvide la contraseña.

## Eliminación de la contraseña CPS

Cuando la función CPS ya no se utiliza, suprima la contraseña CPS.

Abra la pantalla de miniaturas y seleccione [DELETE] en el menú principal → [CLIP] → [PROPERTY] → [CPS PASSWORD].

Se visualiza [DELETING PASSWORD COMPLETED!] y se elimina la contraseña CPS.

NOTA

- Cuando se elimina la contraseña CPS, se deshabilitan la autenticación automática de la tarjeta de memoria microP2 cifrada y la función de formato cifrado.

## Autenticación CPS manual

Una tarjeta de memoria microP2 cifrada se autentica en la cámara automáticamente, y puede utilizarse solamente si la autenticación ha tenido éxito.

La autenticación falla si la contraseña CPS ajustada en el dispositivo y la contraseña CPS ajustada en la tarjeta de memoria microP2 son distintas. Para utilizar una tarjeta de memoria microP2 cuya autenticación ha fallado, introduzca manualmente la contraseña CPS autorizada para la tarjeta de memoria microP2 de acuerdo con los siguientes procedimientos. Si el código coincide, podrá utilizar la tarjeta.

Confirme que la autenticación ha fallado.

Abra la pantalla de miniaturas y seleccione [CARD STATUS] en el menú principal → [CLIP] → [PROPERTY].

En la tarjeta cuya autenticación ha fallado, el contorno del número de ranura que aparece en la parte superior derecha de la pantalla se vuelve rojo, y se visualiza [AUTH NG CARD] en la barra de capacidad restante. Seleccione la tarjeta mediante la pulsación del mando de control hacia arriba/abajo.

Realice la autenticación manual.

En la pantalla de estado de la tarjeta, seleccione [AUTHENTICATE] en el menú principal → [CLIP].

Se visualiza el teclado del software para introducir la contraseña CPS.

Introduzca la contraseña establecida en la tarjeta de memoria microP2 y seleccione [OK].

- Cuando se haya introducido la contraseña CPS correctamente, se visualizará el mensaje [AUTHENTICATED SUCCESSFULLY!].

- Cuando no se haya introducido la contraseña CPS correctamente, se visualiza el mensaje de advertencia (Durante las miniaturas y el funcionamiento del menú).

NOTA

- La autenticación manual es válida temporalmente. Si la tarjeta microP2 de destino se extrae o se apaga la alimentación, la contraseña CPS que se estableció manualmente se deshabilita.

- Visite la página web siguiente para conocer las condiciones en las cuales la autenticación manual es válida.

  https://pro-av.panasonic.net/

- La tarjeta de memoria microP2 cifrada no se reconoce en la ranura para tarjeta SD en un ordenador.

- Si la tarjeta no se reconoce, realice la autenticación con la contraseña correcta, o formatee la tarjeta y utilícela como soporte de grabación o extráigala de la cámara. No realice ninguna operación salvo la autenticación manual y el formateo con la tarjeta que provoca el error insertada.

## Visualización de estado de la tarjeta de memoria SD

La visualización del estado permite confirmar la condición del formateo de la tarjeta de memoria SD, espacio disponible en la memoria, etc.

Seleccione [SD CARD] en el menú principal → [CLIP] → [PROPERTY]. La misma información puede visualizarse desde el menú principal → [CARD FUNCTIONS] → [SD CARD PROPERTY].

[SD STANDARD] | Indica si la tarjeta de memoria SD ha sido formateada según el estándar SD/SDHC/SDXC. [SUPPORTED]: En conformidad con los estándares SD/SDHC/SDXC [NOT SUPPORTED]: No está en conformidad con los estándares SD/SDHC/SDXC
[USED] | Capacidad usada (bytes)
[BLANK] | Espacio disponible (bytes)
[TOTAL] | Capacidad total (bytes)
[PROXY REM] | Capacidad restante para la grabación proxy
[NUMBER OF CLIPS] | El número de clips en una tarjeta de memoria SD cuando se han copiado clips en una tarjeta de memoria SD
[PROTECT] | Estado de protección contra escritura

Inicio de la página