- Arriba
- Operaciones del menú
- Lista [OPTION MENU]
- [AWB PRE CONTROL]

# [AWB PRE CONTROL]

Cambie la visualización de la salida o el valor de salida del valor del preajuste del balance de blancos [3200K].

Elemento | Descripción de los ajustes
--- | ---
[R Gain] | Muestra la salida de Rch del preajuste [3200K]. El color puede cambiarse en el eje Rch mediante el cambio de la salida de Rch. [−400]…[400] Configuración de fábrica: [0]
[B Gain] | Muestra la salida de Bch del preajuste [3200K]. El color puede cambiarse en el eje Bch mediante el cambio de la salida de Bch. [−400]…[400] Configuración de fábrica: [0]
[G AXIS] | Muestra la salida del eje G del preajuste [3200K]. El color puede cambiarse en el eje G mediante el cambio de la salida de Rch/Bch. [−400]…[400] Configuración de fábrica: [0]

Inicio de la página