- Arriba
- Filmación
- Ajuste de los datos de tiempo
- Definición de los datos de tiempo

# Definición de los datos de tiempo

#### Código de tiempo

Se pueden alternar entre [REC RUN] y [FREE RUN] en el menú principal → [RECORDING SETUP] → [TCG].

- [FREE RUN]: el código de tiempo siempre avanza incluso cuando se apaga la alimentación y puede ser manejado de la misma manera que el tiempo. Puede también ser conectado a la entrada del código de tiempo al terminal <TC IN/OUT>.

- [REC RUN]: se puede regenerar y grabar en el código de tiempo de los clips grabados en las tarjetas P2 como un valor continuo.

NOTA

- En el caso siguiente, los valores no son continuos.

  - Al eliminar clips grabados

  - Al cambiar a 24PN y 30PN (25PN)

  - Cuando se interrumpe la grabación debido a un fallo de funcionamiento de [REC WARNING], etc. durante la grabación.

#### Bits de usuario

Incorpora dos tipos de bits de usuario.

- LTC UB: grabado como LTC y salida del terminal <TC IN/OUT>. También se emite como LTC de la señal HD SDI.

- VITC UB: Grabado como VITC (grabado en el área VIDEO AUX con DVCPRO). También sale como VITC de la señal HD SDI.

LTC UB puede seleccionar y grabar valores predefinidos de usuario, hora, año/mes/día, el mismo valor que códigos de tiempo, información de velocidad de fotogramas de la cámara y el valor de entrada de las señales externas del terminal <TC IN/OUT>, etc.

VITC UB registra la información de velocidad de fotogramas de la cámara.

El valor LTC UB de la hora de inicio de la grabación puede registrarse en los bits de usuario de los metadatos del clip.

#### Fecha/hora (tiempo real)

- Puede visualizar el año, el mes, el día y la hora medidos por el reloj interno en el visor/monitor LCD y en la imagen de salida del terminal <GENLOCK IN/VIDEO OUT>, etc.

- El reloj interno se utiliza para medir el código de tiempo de free run mientras la alimentación está apagada y como datos de tiempo y de año/mes/día de los bits de usuario. También se utiliza como referencia para las horas de generación de archivos durante la grabación de clips, que determinan el orden de clasificación de las miniaturas y el orden de reproducción.

- También se utiliza para generar metadatos de clip y UMID (Unique Material Identifier).

  Para más detalles, consulte “Ajuste de la fecha/hora en el reloj interno”.

Inicio de la página