- Arriba
- Conexión de red
- Función de red
- Configuración de la función del navegador P2 y comprobación de estado de conexión

# Configuración de la función del navegador P2 y comprobación de estado de conexión

## Inicio de la aplicación (P2 Browser) desde el navegador web

Después de finalizar la conexión de red con su dispositivo móvil u ordenador, inicie el navegador del dispositivo móvil o del ordenador y, a continuación, inicie la aplicación (P2 Browser).

Figura 1

Seleccione [BROWSE] o [BROWSE (+CTRL)] en el menú principal → [NETWORK SETUP] → [NETWORK FUNC] → [HTTP SERVER].

La función del navegador P2 se activa.

Inicie el navegador de su dispositivo móvil u ordenador (Safari, Internet Explorer).

Introduzca la dirección IP establecida para la cámara en el campo de entrada de direcciones del navegador.

Cuando [DHCP] esté ajustado en [ENABLE] en el modo [INFRA], compruebe la dirección IP de la cámara en el menú principal → [NETWORK SETUP] → [NETWORK TOOLS] → [STATUS DISPLAY].

- Configuración de fábrica: [192.168.0.1]

Si utiliza un ordenador, pulse la tecla Enter, y si utiliza un iPad/iPhone, toque el botón GO.

La aplicación web (P2 Browser) se inicia.

Introduzca [USER NAME] y [PASSWORD] en la pantalla de entrada.

Introduzca los valores de [USER NAME] (Configuración de fábrica: [guest]) y [PASSWORD] (Configuración de fábrica: [p2guest]) de la [USER ACCOUNT] que se ha configurado para la cámara.

Si aparece una pantalla como la (Figura 1) (para iPad), la conexión se ha establecido.

El nombre de usuario y la contraseña se pueden ajustar en el menú principal → [NETWORK SETUP] → [NETWORK FUNC] → [USER ACCOUNT].

Las cuentas se pueden crear o eliminar, y las contraseñas se pueden cambiar en el menú principal → [NETWORK SETUP] → [NETWORK FUNC] → [ACCOUNT LIST].

Introduzca un máximo de 31 caracteres para el nombre de la cuenta de usuario y entre 6 y 15 caracteres para la contraseña.

Para obtener más información sobre P2 Browser, consulte el Manual del usuario de “P2 Web Application” en la siguiente página web:

https://pro-av.panasonic.net/manual/en/index.html

NOTA

- Cuando [NETWORK SEL] está[OFF] o el sistema a [4G/LTE],P2 la función de la ojeada no puede ser utilizada.

## Visualización del estado de funcionamiento de la red (función de comprobación del modo)

Pulse el interruptor <DISP/MODE CHK> de la cámara hacia el lado <CHK> dos veces para comprobar el estado de funcionamiento de la red en la pantalla de comprobación del modo [FUNCTION].

Para más detalles, consulte “Pantalla [FUNCTION]”.

Inicio de la página