- Arriba
- Preparación
- Inspecciones antes de filmar

# Inspecciones antes de filmar

Realice la inspección siguiente antes de que grabe para garantizar que el sistema funciona correctamente.

Confirme que no hay aflojamiento o confusión en los accesorios o las secciones de la empuñadura.

Inserte una tarjeta de memoria microP2 o una tarjeta de memoria P2 en la ranura para tarjeta y cierre la cubierta de la ranura para tarjeta.

Gire <ON> el interruptor de alimentación y confirme los puntos siguientes.

- [BACKUP BATT EMPTY] no se muestra en el visor o el monitor LCD.

- Hay suficiente nivel de carga de la batería.

- Hay suficiente espacio libre en los soportes.

Pulse el botón GRABACIÓN y confirme los puntos siguientes.

- El LED de acceso a la tarjeta P2 está parpadeando en naranja.

- La luz indicadora está iluminada en rojo.

- Una advertencia de sistema no se muestra en el visor o el monitor LCD.

Pulse el botón GRABACIÓN otra vez.

Confirme que el LED de acceso a la tarjeta P2 está ahora iluminando en anaranjado y la iluminación roja de la luz indicadora está apagada.

Pulse el botón <THUMBNAIL> para cambiar a la pantalla de miniaturas.

Pulse el botón </> para reproducir el clip que acaba de ser grabado.

Confirme que la reproducción funciona correctamente en el visor o el monitor LCD.

Inicio de la página