- Arriba
- Reproducción
- Operaciones de miniaturas
- Restauración de clips

# Restauración de clips

Puede restaurar clips defectuosos como resultado de una desconexión repentina durante la grabación o por la extracción de la tarjeta P2 a la cual se intentaba acceder.

Utilice el mando de control para mover el cursor sobre el clip a restaurar (los clips defectuosos vienen indicados por marcas de clip defectuoso) y pulse el mando de control para seleccionar el clip.

Seleccione [REPAIR] en el menú principal → [CLIP] y pulse el mando de control.

Seleccione [YES] mediante el mando de control.

Esto restaura el clip.

NOTA

- Para buscar clips defectuosos, ajuste el menú principal → [CLIP] → [REPOSITION] en [NG CLIPS]. Solamente se muestran los clips defectuosos. Para obtener más información, consulte “Ajuste de las miniaturas para visualizarlas”.

- Puede restaurar los clips con indicadores de clip defectuoso amarillos. Borre los clips con indicadores de clip defectuoso rojos. Si los clips no pueden ser eliminados, formatee la tarjeta P2.

  Sin embargo, durante la restauración de los clips el indicador de clip defectuoso podría cambiar de amarillo a rojo, y provocar como resultado la incapacidad de restaurar los clips.

- Cuando los clips defectuosos que contienen datos de la proxy se restauran, los datos de proxy se eliminan.

Inicio de la página