- Arriba
- Conexión a dispositivos externos
- Conexión con el Panel de Operación Remoto (AK-HRP200G)
- Unidad de control remoto conectada con la cámara

# Unidad de control remoto conectada con la cámara

Cuando el AK-HRP200G está conectado a la cámara, las operaciones con los botones del AK-HRP200G son las siguientes:

#### Botón de detalle del tono de la piel (<SKINDTL>)

El funcionamiento varía en función del estado de iluminación del botón.

- Cuando el botón se enciende, el funcionamiento depende del valor de ajuste del menú de la cámara (ajuste del detalle del tono de la piel).

- Cuando el botón se apaga, la función de detalle del tono de la piel se ajusta en [OFF], independientemente del valor de ajuste del menú de la cámara.

Después de reiniciar la cámara, el valor de ajuste del menú se refleja en AK-HRP200G.

Sin embargo, esta función no es posible cuando la cámara y AK-HRP200G tienen una conexión serie.

#### Botón OFF de articulación (<KNEE OFF>)

El funcionamiento varía en función del estado de iluminación del botón.

- Cuando el botón está encendido, la función de articulación se ajusta en [OFF], independientemente del valor de ajuste del menú de la cámara.

- Cuando el botón se apaga, el funcionamiento depende del valor de ajuste del menú de la cámara (ajuste de función de articulación).

Después de reiniciar la cámara, el valor de ajuste del menú se refleja en AK-HRP200G.

#### Botón de matriz (<MATRIX>)

Cuando el botón se enciende, se aplica siempre el valor de ajuste del menú de la cámara (ajuste de matriz). La función no puede situarse en [OFF] aunque se pulse el botón.

Después de reiniciar la cámara, el valor de ajuste del menú se refleja en AK-HRP200G.

#### Botones de selección de archivos de escena (<SCENE1> - <SCENE4>)

No permitido.

#### Botones de selección de archivos de usuario (<USER1> - <USER3>)

Puede seleccionar el archivo de escena de la cámara de F1 a F3. No es posible seleccionar de F4 a F6.

Sin embargo, esta función no es posible cuando la cámara y AK-HRP200G tienen una conexión serie.

#### R Volumen del brillo/pedestal (<FLARE/PED R>), B volumen del brillo/pedestal (<FLARE/PED B>)

El ajuste del brillo no está permitido. Funciona solamente con el pedestal.

#### Zona de visualización del valor ajustado (4 dígitos)

La visualización de los valores de filtro CC, zoom y enfoque no está permitida.

#### Botón carácter/menú (<CHARA/MENU>)

El estado y el menú aparecen en la imagen de salida de los terminales <SDI OUT>, <HDMI OUT> y <GENLOCK IN/VIDEO OUT>, independientemente del valor de ajuste del menú de la cámara.

#### Volumen de detección (<SENSE>)

La velocidad de zoom/enfoque puede ajustarse.

- El giro hacia la derecha acelera la velocidad del zoom/enfoque.

- El giro hacia la izquierda reduce la velocidad del zoom/enfoque.

#### Botón de selección de visualización del filtro ND/filtro CC <ND/CC>

- Es posible alternar entre el modo de zoom y el modo de enfoque.

  Pulse el botón de selección de la visualización y seleccione el modo de zoom o el modo de enfoque.

  - Durante el modo de zoom, en la zona de visualización del valor ajustado (4 dígitos) aparece [Zo].

  - Durante el modo de enfoque, en la zona de visualización del valor ajustado (4 dígitos) aparece [Fo].

    Mientras aparece la selección, puede cambiar el valor ajustado mediante el botón de ajuste de datos (arriba) <UP>/el botón de ajuste de datos (abajo) <DOWN>.

- Es posible alternar entre el enfoque automático y el enfoque manual.

  Pulse el botón de selección de visualización y seleccione la zona de visualización del valor ajustado (4 dígitos) [AF.]. Mientras aparece la selección, seleccione el enfoque automático o manual pulsando el botón de ajuste de datos (arriba) <UP> o el botón de ajuste de datos (abajo) <DOWN>.

  - Durante el enfoque manual, aparece [AF.of].

  - Durante el enfoque automático, aparece [AF.on].

- Durante el modo de velocidad de fotogramas, en la zona de visualización del valor ajustado (4 dígitos) aparece [Frof], pero no funciona en la cámara.

#### Botón de ajuste de datos (arriba) <UP>

Acerca durante el modo de zoom.

Puede ajustar el enfoque (en la parte posterior) durante el modo de enfoque.

#### Botón de ajuste de datos (abajo) <DOWN>

Aleja durante el modo de zoom.

Puede ajustar el enfoque (en la parte delantera) durante el modo de enfoque.

#### Dial de selección <SELECT>

Puede ajustar el enfoque durante el modo de zoom. Si gira el dial hacia la derecha, enfocará hacia el fondo. Si gira el dial hacia la izquierda, enfocará hacia el primer plano.

Puede ajustar el zoom durante el modo de enfoque. Si gira el dial hacia la derecha acercará el zoom y si lo gira hacia la izquierda alejará el zoom.

Inicio de la página