- Arriba
- Preparación
- Suministro de alimentación
- Utilización del adaptador de CA

# Utilización del adaptador de CA

## Instalación

A la toma de corriente

Terminal <DC IN 12V>

Conecte un cable de CA.

Efectúe la conexión en el orden mostrado en la ilustración.

Conecte el adaptador de CA al terminal <DC IN 12V>.

## Extracción

Ajuste el interruptor de alimentación en la posición <OFF> mientras mantiene pulsado el botón de liberación del bloqueo.

Asegúrese de que se haya apagado el monitor LCD.

Retire el adaptador de CA del terminal <DC IN 12V>.

NOTA

- Cuando no esté utilizando esta cámara, retire el cable de CA de la salida de alimentación.

- Utilice el adaptador de CA suministrado. No utilice otros adaptadores de CA.

- El adaptador de CA puede conectarse al introducir la batería en la cámara. Cuando se conecte el adaptador de CA, la cámara pasará a alimentarse mediante el adaptador de CA. Al extraer el adaptador de CA, la cámara se alimentará a través de la batería.

Inicio de la página