- Arriba
- Conexión a dispositivos externos
- Conexión con la aplicación P2 ROP

# Conexión con la aplicación P2 ROP

Con una aplicación P2 ROP que se ejecute en un iPad conectado a la cámara mediante LAN inalámbrica, puede controlar de forma remota algunas funciones de la cámara.

Para obtener información sobre los ajustes de la conexión de red, consulte “Establecimiento de la conexión con la aplicación P2 ROP”.

Para obtener más información sobre el funcionamiento de la aplicación P2 ROP, consulte el archivo de ayuda de la aplicación P2 ROP.

Funcionalidad de los interruptores en el modo control remoto
Operaciones de grabación y reproducción en el modo de control remoto

NOTA

- El estado ajustado al conectar la aplicación P2 ROP siempre se grabará en la cámara.

- Cuando la cámara está conectada a la aplicación P2 ROP, la función de edición de la lista de reproducción de P2 no está disponible.

- Para habilitar las operaciones con la cámara, desconecte la red en el lado iPad y sitúe el interruptor de alimentación de la cámara de <OFF> a <ON>.

Inicio de la página