- Arriba
- Operaciones del menú
- Lista del menú
- [DISPLAY SETUP]

# [DISPLAY SETUP]

Configure los ajustes relacionados con los detalles que desea que se muestren en el visor o el monitor LCD.

Estos elementos del menú no pueden establecerse cuando se visualiza la pantalla de miniaturas.

Elemento | Descripción de los ajustes
--- | ---
[MENU DISPLAY] | Selecciona el monitor LCD o el viso como la ubicación donde se visualiza el menú. [LCD&EVF]: muestra el menú tanto en el monitor LCD como en el visor. [LCD]: muestra el menú únicamente en el monitor LCD. Configuración de fábrica: [LCD&EVF]
[ZEBRA1 DETECT] | Ajusta el nivel de extracción del patrón de cebra 1. [0%]…[109%] Configuración de fábrica: [70%]
[ZEBRA2 DETECT] | Ajusta el nivel de extracción del patrón de cebra 2. [0%]…[109%] Configuración de fábrica: [85%]
[ZEBRA2] | Activa/desactiva el patrón de cebra 2 y selecciona el tipo. [ON], [SPOT], [OFF] Configuración de fábrica: [SPOT]
[CENTER MARK] | Controla el marcador central. [1]: + (grande) [2]: abra el centro (grande) [3]: + (pequeño) [4]: abra el centro (pequeño) [OFF]: no se muestra. Configuración de fábrica: [1]
[SAFETY MARK] | Selecciona el tipo de contorno del marcador de la zona de seguridad. [1]: cuadro [2]: esquinas [OFF]: no se muestra. Configuración de fábrica: [2]
[SAFETY AREA] | Establece el tamaño del marcador de la zona de seguridad. La relación constante de longitud a anchura puede establecerse en incrementos del 1%. [80%]…[100%] Configuración de fábrica: [90%]
[FRAME MARK] | Habilita/deshabilita el marcador de contorno. [ON], [OFF] Configuración de fábrica: [OFF]
[FRAME SIG] | Establece la relación de aspecto del marcador de contorno. [4:3], [13:9], [14:9], [1.85:1], [2.35:1] Configuración de fábrica: [4:3]
[FRAME LVL] | Establece el nivel del exterior del marcador de contorno. [0]…[15] Configuración de fábrica: [15]
[LEVEL GAUGE] | Habilita/deshabilita el calibre de nivel. [ON], [OFF] Configuración de fábrica: [OFF]
[FOCUS BAR] | Muestra/oculta la barra de enfoque que indica el grado de enfoque. [ON], [OFF] Configuración de fábrica: [OFF]
[ZOOM/FOCUS] | Selecciona la unidad de zoom y los valores del enfoque. [NUMBER]: muestra los valores de posición del zoom y del enfoque comprendidos entre [0] y [99]. [mm/feet]: el zoom se muestra en unidades de milímetros, y el enfoque en unidades de pies. [mm/m]: el zoom se muestra en unidades de milímetros, y el enfoque en unidades de metros. [OFF]: no se muestra ni el zoom ni el enfoque. Configuración de fábrica: [NUMBER]
[LEVEL METER] | Muestra/oculta el medidor del nivel de audio. [ON], [OFF] Configuración de fábrica: [ON]
[DATE/TIME] | Establece la visualización de la fecha y la hora. [TIME]: muestra la hora, los minutos y los segundos. [DATE]: muestra el año, el mes y la fecha. [TIME&DATE]: muestra la hora, los minutos y los segundos, así como el año, el mes y la fecha. [OFF]: no se muestra. Configuración de fábrica: [OFF]
[REC COUNTER] | Establece el funcionamiento del contador para la grabación. [TOTAL]: lleva a cabo el recuento continuo hasta que se reinicia con el botón <RESET>. [CLIP]: borra el valor del contador al inicio de la grabación y cuenta el tiempo de cada grabación. Configuración de fábrica: [TOTAL]
[P2CARD REMAIN] | Alterna la visualización de la capacidad restante de grabación para la tarjeta P2 entre [ON]/[OFF]. [ON], [OFF] Configuración de fábrica: [ON]
[BATTERY] | Alterna el indicador del nivel de carga de la batería entre [ON]/[OFF]. [ON], [OFF] Configuración de fábrica: [ON]
[REC DURING UPLOAD] | Selecciona [ON]/[OFF] del estado de visualización de grabación durante subida. [ON], [OFF] Configuración de fábrica: [ON]
[STREAMING] | Selecciona [ON]/[OFF] para indicar el estado de distribución del vídeo de streaming. [ON], [OFF] Configuración de fábrica: [ON]
[OTHER DISPLAY] | Establece los detalles de visualización de otra información. [PARTIAL]: muestra información parcialmente. [ALL]: muestra toda la información. [USER]: muestra la información establecida en [DISPLAY SETTING]. Configuración de fábrica: [PARTIAL]
[DISPLAY SETTING] | [IRIS] | Muestra/oculta el valor de F y el estado del control del iris automático. [ON], [OFF] Configuración de fábrica: [ON]
| [GAIN] | Muestra/oculta el valor de la ganancia. [ON], [OFF] Configuración de fábrica: [ON]
| [SHUTTER] | Muestra/oculta la velocidad del obturador. [ON], [OFF] Configuración de fábrica: [ON]
| [WHITE BALANCE] | Muestra/oculta la posición del interruptor <WHITE BAL>. [ON], [OFF] Configuración de fábrica: [ON]
| [ND] | Muestra/oculta el valor de ajuste del filtro ND. [ON], [OFF] Configuración de fábrica: [ON]
| [Y GET] | Muestra/oculta el brillo de Y GET. [ON], [OFF] Configuración de fábrica: [ON]
| [D.ZOOM] | Muestra/oculta la visualización del zoom digital. [ON], [OFF] Configuración de fábrica: [ON]
| [SCENE FILE] | Muestra/oculta el nombre del archivo de escena. [ON], [OFF] Configuración de fábrica: [ON]
| [DRS] | Alterna entre mostrarse o no cuando se activa la función de ampliación del rango dinámico. [ON], [OFF] Configuración de fábrica: [ON]
| [FBC] | Alterna entre mostrarse o no cuando se activa la función de compensación de banda de flash. [ON], [OFF] Configuración de fábrica: [ON]
| [AREA] | Alterna entre mostrarse o no cuando se activa la función del modo de área. [ON], [OFF] Configuración de fábrica: [ON]
| [OIS] | Muestra/oculta la visualización del estabilizador de la imagen. [ON], [OFF] Configuración de fábrica: [ON]
| [FULL AUTO] | Muestra/oculta la visualización cuando el interruptor <AUTO/MANUAL> se encuentra ajustado en <AUTO>. [ON], [OFF] Configuración de fábrica: [ON]
| [SHOOTING MODE] | Muestra/oculta el modo de alta sensibilidad. [ON], [OFF] Configuración de fábrica: [ON]
| [PB MODE] | Muestra/oculta el estado de la función de reproducción. [ON], [OFF] Configuración de fábrica: [ON]
| [SYSTEM MODE] | Muestra/oculta el modo del sistema. [ON], [OFF] Configuración de fábrica: [OFF]
| [REC FORMAT] | Muestra/oculta la visualización del formato de grabación. [ON], [OFF] Configuración de fábrica: [ON]
| [FRAME RATE] | Muestra/oculta la velocidad de fotogramas. [ON], [OFF] Configuración de fábrica: [ON]
| [ASPECT] | Muestra/oculta la visualización de la grabación en formato tipo buzón. [ON], [OFF] Configuración de fábrica: [ON]
| [REC MEDIA] | Muestra/oculta el soporte de grabación. [ON], [OFF] Configuración de fábrica: [ON]
| [ONE CLIP REC] | Muestra/oculta el estado del modo de grabación de un clip. [ON], [OFF] Configuración de fábrica: [ON]
| [REC MODE] | Muestra/oculta la visualización del modo de grabación simultánea. [ON], [OFF] Configuración de fábrica: [ON]
| [PROXY] | Muestra/oculta la información de proxy. [ON], [OFF] Configuración de fábrica: [ON]
| [GPS] | Muestra/oculta el estado de recepción de la señal de GPS. [ON], [OFF] Configuración de fábrica: [ON]
[EVF DETAIL] | Ajusta el contorno del vídeo en el visor o en el monitor LCD para hacerlo más fácil de enfocar. [ON], [OFF] Configuración de fábrica: [ON] Si la función está asignada al botón USER, [ON]/[OFF] se pueden cambiar mediante el botón USER.
[EVF PEAK LEVEL] | Permite ajustar el nivel de picos del visor y del monitor LCD. [−7]…[7] Configuración de fábrica: [0]
[EVF PEAK FREQ] | Permite ajustar la frecuencia de picos del visor y del monitor LCD. [HIGH], [LOW] Configuración de fábrica: [LOW]
[EVF SETTING] | [EVF BRIGHTNESS] | Ajusta el brillo del visor. [−15]…[15] Configuración de fábrica: [0]
| [EVF CONTRAST] | Ajusta el contraste del visor. [−30]…[30] Configuración de fábrica: [0]
| [EVF COLOR LEVEL] | Ajusta el nivel de color del visor. [−15]…[15] Configuración de fábrica: [0]
| [EVF COLOR] | Selecciona si se visualizará el vídeo en el visor en color o en blanco y negro. [ON]: se visualiza en color. [OFF]: se visualiza en blanco y negro. Configuración de fábrica: [ON]
[EYE SENSOR] | Selecciona la sensibilidad del sensor ocular. [HIGH], [LOW] Configuración de fábrica: [HIGH]
[LCD SETTING] | [LCD BRIGHTNESS] | Ajusta el brillo del monitor LCD. [−15]…[15] Configuración de fábrica: [0]
| [LCD CONTRAST] | Ajusta el contraste del monitor LCD. [−30]…[30] Configuración de fábrica: [0]
| [LCD COLOR LEVEL] | Permite ajustar el nivel de color del monitor LCD. [−15]…[15] Configuración de fábrica: [0]
| [LCD BACKLIGHT] | Ajusta el brillo de la luz de fondo del monitor LCD. [1]…[−3] [1]: aumenta el brillo más de lo normal. [−3]: se oscurece. Configuración de fábrica: [0]
[SELF SHOOT] | Ajusta la visualización del monitor LCD cuando se lleva a cabo el disparo reflejado. [NORMAL]: no invierte los lados izquierdo y derecho. [MIRROR]: invierte los lados izquierdo y derecho. Configuración de fábrica: [MIRROR]

Inicio de la página