- Arriba
- Conexión de red
- Función de grabación durante subida

# Función de grabación durante subida

Los clips grabados en la tarjeta P2 se pueden transferir automáticamente a un dispositivo servidor de la red durante la grabación/reproducción con la cámara.

La función de grabación durante subida tiene los dos modos siguientes:

- Modo de transferencia automática: cuando la función de grabación durante subida se activa, se cargan en orden los clips grabados.

- Modo de selección manual: los clips se seleccionan previamente para la carga.

Para usar la función de grabación durante subida, los ajustes de red y del cliente FTP tienen que configurarse por adelantado.

Transferencia automática de clips grabados (modo de transferencia automática)
Transferencia automática de clips seleccionados (modo de selección manual)
Visualización de la lista de carga
Inicio de la página