- Arriba
- Filmación
- Función de grabación de velocidad de fotogramas variable (VFR)

# Función de grabación de velocidad de fotogramas variable (VFR)

Esta cámara puede filmar a cámara rápida (baja velocidad) o a cámara lenta (alta velocidad) en 1080P y en el modo AVC-I100.

Puede seleccionar el modo de grabación nativo (PN) y la grabación estándar (OVER).

En la grabación nativa, los efectos de cámara rápida y cámara lenta se pueden obtener sin procesar las imágenes grabadas en un sistema de grabación no lineal. En la grabación estándar, los efectos de cámara rápida y cámara lenta se pueden obtener sin procesar las imágenes grabadas en un sistema de grabación no lineal.

Grabación de velocidad de fotogramas variable nativa
Grabación de velocidad de fotogramas variable estándar (grabación desplegable)
Inicio de la página