- Arriba
- Filmación
- Ajuste de los datos de tiempo
- Suministro del código de tiempo de manera externa

# Suministro del código de tiempo de manera externa

Puede suministrar códigos de tiempo de salida a una VTR o a otro dispositivo de grabación desde la cámara haciendo coincidir las imágenes de la cámara o las imágenes que se han vuelto a reproducir.

Terminal <GENLOCK IN/VIDEO OUT> o <SDI OUT>

Terminal VIDEO IN

Terminal SDI IN

Terminal HD SDI IN

VTR, etc.

Terminal TC IN

Terminal <TC IN/OUT>

Ajuste [VIDEO OUT] en el menú principal → [OUTPUT SEL] → [TC OUTPUT REF].

Establezca en [HD SDI] o [COMPOSITE] según la salida de vídeo suministrada con el menú principal →[OTHER FUNCTIONS]→[GL PHASE].

Ajuste [TCG/TCR] en el menú principal → [OUTPUT SEL] → [TC OUT].

NOTA

- Si ajusta [TC OUTPUT REF] en [VIDEO OUT] en el menú principal → [OUTPUT SEL], el código de tiempo de entrada se emitirá de modo que coincida con el retardo de la salida del vídeo.

Inicio de la página